# أنواع الوصلات والمقابس

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

أنواع الوصلات و المقابس:

1 ـ وصلة d shell : تختلف وصلات d shell من حيث كونها ذكريَّة أو أنثوية وبعدد الإبر أيضاً مثلاً d b و تحوي تسع أبر.

2 ـ الوصلة h p : تشبه الوصلة d shell لكن إبرها تتوضع إلى جانب بعضها البعض سماته أقل حيث تحوي 50 إبرة في نفس المسافة التي تحوي فيها o shell 25 إبرة.

3 ـ وصلة سينترونكس.

4 ـ وصلة d I n: يتراوح عدد الإبر فيها بين 3 ـ 7 . طول كل إبرة أنثى في لوحة المفاتيح.

5 ـ وصلة bnc: تستخدم في نوع من أنواع الشبكات المحلية يدعى انترنيت .

6 ـ وصلة din: تستخدم من أجل ملائمات ممر الفأرات وأجل بعض ملائمات لوحة المفاتيح.

7 ـ وصلة RJ-13 أو RJ-45: تستخدم الوصلة RJ-13 من أجل الهاتف العادي حيث تحوي أربعة أسلاك داخلها أما RJ-1s فهي تحوي ثانية أسلاك داخلها وتستخدم في بعض الشبكات.

8 ـ المقبس r ca: تعتبر نوع من أجل مداخل و مخارج الصوت على بعض بطاقات الصوت ومن أجل مداخل الفيديو.

| هذه المقالة عبارة عن بذرة تحتاج للنمو والتحسين؛ فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.

تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A3/%D9%86/%D9%88/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B3.html"

تصنيفات الصفحة: كهرباء | بذرة

##### Views

- مقالة
- نقاش
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغييرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة والمساعدة

- اتصل بنا
- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### ابحث