# الخانة الأكثر أهمية MSB

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

## [تحرير] تمثيل العدد السالب في النظام الثنائي

تعامل الأعداد السالبة في نظام الترقيم الثنائي بنفس الطريقة التي تعامل بها الأعداد السالبة في النظام العشري ( فمثلا إضافة عدد موجب إلى عدد سالب يطرح العدد الأصغر بالقيمة المطلقة من العدد الأكبر وتعطى إشارة العدد الأكبر للناتج ) .

للتمييز بين الأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة في النظام الثنائي الممثلة بـ n خانة ثنائية يمكن حجز الخانة الأكثر أهمية ( MSB : Most Significant Bit) لتمثيل الإشارة .

مثال :

    عدد ثنائي مكون من سبع خانات ثنائية n = 7 Bits
      MSB = 0 العدد موجب
      MSB = 1 العدد سالب

                                N = 0 1 1 0 1 1 0

                                N = 1 1 1 0 1 1 0

الرقم بالخط العريض يشير إلى الخانة الأكثر أهمية MSB.

## [تحرير] أنظر أيضا

- الخانة الأقل أهميةLSB

تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A7/%D9%84/%D8%AE/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_MSB_2f09.html"

تصنيفات الصفحة: رياضيات | حاسوب

##### Views

- مقالة
- نقاش
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغييرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة والمساعدة

- اتصل بنا
- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### ابحث

##### لغات أخرى

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Eesti
- Français
- 日本語
- 한국어
- Polski
- Svenska