# أســلوب المسـح المرئي 1080i

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هو واحد من معيارين حديثــين لمسح الصورة المرئية معتمديــن من قبل هيئة أنظمة التلفزيون الأمريكية. يتميز هذا الأسـلوب بأنه يعتمد معدلا قدره 1080 نقطة عندما يمسح الصورة عموديا مع 1920 نقطة عندما يمسح الصورة أفقيا. ويشير وجود الحرف i إلى الأسـلوب المتداخل Interlaced على عكس وجود الحرف p ضمن الرمز 720p الذي يشير إلى الأسـلوب المتطور Progressive. ولايعتبر هذا الأسـلوب أقل شأنا من الأسـلوب المتطور كما تشـير بعض الأوساط الفنية، إلا أن هذا الأسـلوب يعاني من بعض العيوب التي تنتج عن أسلوب المسح المتداخل.

التلفزيونات العادية تستخدم تقنية تسمى الأسلوب المتداخل interlacing لمسح الشاشة حيث يمسح شعاع الالكترونات الشاشة 60 مرة في الثانية ولكنه يمر فقط بنصف الخطوط في كل مرة . التقنية البديلة لذلك هي الأسلوب المتطور progressive scanning و فيها يرسم كل خط من خطوط الشاشة 60 مرة في الثانية و هي الأكثر استخداما في شاشات الكمبيوتر لأنها تقلل الاضطراب.

## [تحرير] مصدر

- فكرة عمل التلفزيون [1]

| هذه المقالة عبارة عن بذرة تحتاج للنمو والتحسين؛ فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.

تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A3/%D8%B3/%D9%80/%D8%A3%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%84%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%80%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A_1080i.html"

تصنيفات الصفحة: بذرة | تقنية رقمية | تلفزيون | هندسة كهربائية | اتصالات | معلجة الإشارة

##### Views

- مقالة
- نقاش
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغييرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة والمساعدة

- اتصل بنا
- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### ابحث