Ponte de rede - Uiquipedia

# Ponte de rede

### De Uiquipedia

Una ponte o bridge ye un dispositivu d'interconexón de redes d'ordenadores qu'opera na capa 2 (ñivel d'enllaz de datos) del modelu OSI. Esti interconeuta dos segmentos de rede (o dixebra una rede en segmentos) faciendo'l pasax de datos d'una rede pa otra, con bas na direición física de destín de cada paquete.

Una bridge coneuta dos redes como una sola rede emplegando'l mesmu protocolu d'establecimientu de rede.

Furrula al traviés d'una tabla de direiciones MAC deteutaes en cada segmentu a que ta conectada. Cuando deteuta qu'un nodo d'ún de los segmentos ta intentando tresmitir datos a un nodo del otru, la bridge copia la trama pa la otra subrede. Por emplegar esti mecanismu d'aprendizax automáticu, les bridges nun ñecesiten configuración manual.

La principal estremadura ente una bridge y un hub ye qu'el segundu pasa cualsiquier trama con cualsiquier destín pa tolos otros nodos coneutaos, per contra'l primer namái pasa peles trames que pertenecen a cada segmentu. Esta carauterística ameyora'l rendimientu de les redes al amenorgar el tráficu inútil.

Pa facer el bridging o interconexón de más de dos redes, empléguense les switches.

## [editar] Enllaces esternos

- Como configurar un bridge y un brouter en GNU/Linux (N'inglés)

Retrieved from "http://ast.wikipedia.org../../../p/o/n/Ponte_de_rede.html"

Categoría: Hardware de comunicaciones

##### Views

- Artículu
- Discusión
- Revisión actual

##### Buscar

##### Otres llingües

- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- עברית
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Polski
- Português
- Slovenčina
- Slovenščina
- Svenska
- Türkçe
- Українська