Segundu sexaxesimal - Uiquipedia

# Segundu sexaxesimal

### De Uiquipedia

Segundu sexaxesimal, segundu d'arcu o arcosegundu, ye una unidá de midida angular. El so valor ye de 1/60 del minutu d'arcu y de 1/3600 del Grau sexaxesimal. La so notación ye: ".

Dalgunes vegaes esprésase como arcsec, que nun hai que trafulcar cola abreviación de la función trigonométrica Arcosecante.

N'Astronomía, el segundu d'arcu y los sos submúltiplos (milisegundu d'arcu y microsegundu d'arcu, etc) son les unidaes de ángulu más usaes.

Un oxetu vistu a unes 206.265 vegaes el so diámetru forma un segundu d'arcu. Un parsec ye una midida de distancia definía como la distancia a la que tendría de tar un oxetu d'una Unidá astronómica de diámetru, qu'al ser allupáu formase un arcosegundu.

### [editar] Ver tamién

- Sistema sexaxesimal
- Grau sexaxesimal
- Minutu sexaxesimal
- Parsec

Retrieved from "http://ast.wikipedia.org../../../s/e/g/Segundu_sexaxesimal.html"

Categoríes: Unidaes d'ángulu | Ángulos

##### Views

- Artículu
- Discusión
- Revisión actual

##### Buscar

##### Otres llingües

- Български
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Español
- Euskara
- Suomi
- 日本語
- 한국어
- Lëtzebuergesch
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Slovenčina
- Svenska
- 中文