Puntu de fusión - Uiquipedia

# Puntu de fusión

### De Uiquipedia

El puntu de fusión ye la temperatura a la qu'una sustancia pasa del estáu sólidu al estáu llíquidu. Nes sustancies pures el procesu de fusión asocede a una sola temperatura y l'aumentu de temperatura pola adición de calor detiénse hasta que la fusión ye completa. Esti puntu depende de la presión, siendo tanto más altu cuanta mayor presión soporte'l llíquidu.

El puntu de fusión del mercuriu (elementu) ye de 234,31 K (-38,83 °C). Dalgunos materiales, como'l vidriu, puen adurecer ensin cristalizase; a esto llámase-y un sólidu amorfu.

A diferencia del puntu d'ebullición, el puntu de fusión ye relativamente insensible a la presión atmosférica.

El material col más altu puntu de fusión ye'l grafitu, con un 3.948 K.

## [editar] Ver tamién

- Puntu d'ebullición
- Puntu triple
- Puntu críticu
- Llistáu d'elementos por puntu de fusión

Retrieved from "http://ast.wikipedia.org../../../p/u/n/Puntu_de_fusi%C3%B3n.html"

Categoría: Física

##### Views

- Artículu
- Discusión
- Revisión actual

##### Buscar

##### Otres llingües

- Afrikaans
- العربية
- Bosanski
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- فارسی
- Suomi
- Français
- עברית
- Hrvatski
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- Lojban
- 한국어
- Lumbaart
- Lietuvių
- Latviešu
- Македонски
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Srpskohrvatski / Српскохрватски
- Simple English
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- Українська
- O'zbek
- 中文
- 粵語