IPv6 - Vikipediya

# IPv6

### Vikipediya, açıq ensiklopediya - ویکیپدیا ، آچیق انسایکلوپدیا

IPv6 (IP version 6) –IPng (Internet Protocol Next Generation) - 32 bit-lik bir adresə sahib olan IPv4-ün xüsusiylə kompyuterlərə IP adresi vermə mövzusunda tələbatı ödəmədiyi üçün IETF ( The Internet Engineering Task Force) tərəfindən yaradılmaqda olan bir internet protokolu və ya network layer standartı-dır. IPv4 meydana gələndə İnternet-in bu qədər çok inkişaf edib, bu qədar çox istifadəçi tərəfindən istifadə ediləcəyi bilinmirdi. Adresləmə probleminin baş verməsi səbəbiylə gələcəkdə İnternet inkişafı daha da çox düşünülərək 128 bitlik adresə sahib olan IPv6 -ə keçmək qərara alınmışdır. IPv6 ilə sonsuz sayıda deyə biləcək qədər bir adres ardıcıllığı olacaq. IPv6 –nın IPv4- dən çox da fərqi yoxdur. Başlıca fərqlər addressing and routing, security, network address translation, administrative workload və support for mobile devices. IPv6, IPv4-ə görə daha sürətlidir və IPv6-ya əlavə edilən şifrələmə sistemi ilə daha güvənli transmissiya olacaq. Uclar arasındakı şifrələmə transmissiyasını asandlaşdırmaq və IPSec security protocols-u dəstəkləmək üçün AH (authentication header) və ESP (encapsulating security protocol) istifadə edilmişdir. Halhazırda IPv4-də səs və görüntü tarnsmissiyasını yerine yetirmək üçün var olan amma tam olaraq bu transmissiyaları yerine yetirəməyən QoS (Quality of Service), IPv6 ilə həll ediləcəkdir.
32 bitlik adres (IPv4) demək;

    232=4.294.967.296=4,3 . 109ədəd IPv4 adresi deməktir.

128 bitlik adres (IPv6) demək isə;
2128=340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456=3,4 . 1038 ədət IPv6 adresi deməkdir.

Retrieved from "http://az.wikipedia.org../../../i/p/v/IPv6_fdb7.html"

Kateqoriyalar: Kompyuter

##### Views

- Məqalə / مقاله
- Müzakirə / مذاکره
- Hal-hazırkı versiya

##### Axtar