Лічбавая сувязь — Вікіпэдыя

# Лічбавая сувязь

### Зьвесткі зь Вікіпэдыі — вольнай энцыкляпэдыі.

Лічбавая сувязь — вобласць тэхнікі, звязаная з перадачай лічбавых дадзеных на адлегласць.

У цяперашні час лічбавая сувязь паўсюдна выкарыстоўваецца таксама і для перадачы аналагавых (бесперапынных па ўзроўні і часе, напрыклад прамова, малюнак) сігналаў, якія для гэтай мэты ператвараюцца ў лічбавую форму (дыскрэтызуюцца). Такое ператварэнне заўсёды звязана са стратамі, г.зн. аналагавы сігнал уяўляецца ў лічбавым выглядзе з некаторай недакладнасцю.

Сучасныя сістэмы лічбавай сувязі выкарыстаюць кабельныя (у тым ліку валаконна-аптычныя), спадарожнікавыя, радыёрэлейныя і іншыя лініі і каналы сувязі, у тым ліку і аналагавыя.

## [рэдагаваць] Лінія сувязі «кропка-кропка»

Абсталяванне, якое ажыццяўляе фармаванне дадзеных з карыстальніцкай інфармацыі, а таксама паданне дадзеных у выглядзе, зразумелым карыстальніку, завецца тэрмінальным абсталяваннем (канцавое абсталяванне дадзеных). Абсталяванне, якое пераўтварае дадзеныя ў форму прыдатную для перадачы па лініі сувязі і якое ажыццяўляе зваротнае ператварэнне, завецца канцавым абсталяваннем лініі сувязі (апаратура канала дадзеных). Тэрмінальным абсталяваннем можа служыць кампутар, канцавым абсталяваннем звычайна служыць мадэм.

Перадача сігналу здзяйсняецца сімваламі. Кожны сімвал уяўляе сабою вызначаны стан сігнала ў лініі, мноства такіх станаў вядома. Такім чынам, знак перадае некаторую колькасць інфармацыі, звычайна адзін або некалькі біт.

Колькасць перадаваных сімвалаў у адзінку часу завецца хуткасцю маніпуляцыі або сімвальнай хуткасцю (baud rate). Яна вымяраецца ў бодах (1 бод = 1 сімвал у секунду). Колькасць інфармацыі, пераданай ў адзінку часу, завецца хуткасцю перадачы інфармацыі і вымяраецца ў бітах у секунду. Існуе распаўсюджаная памылка, што біт у секунду і бод — гэта адно і тое ж, але гэта дакладна, толькі калі кожны знак перадае толькі адзін біт, што бывае не вельмі часта.

Ператварэнне дадзеных у форму прыдатную для перадачы па лініі/канале сувязі завецца мадуляцыяй.

## [рэдагаваць] Тэхналогіі лічбавай сувязі

Наступныя тэхналогіі знаходзяць ужыванне ў лічбавай сувязі:

- Кадаванне крыніцы інфармацыі
- Сцісканне дадзеных
- Шыфраванне дадзеных
- Памехаўстойлівае кадаванне
- Мадуляцыя.

## [рэдагаваць] Літаратура

- Прокис Дж. Цифровая связь. Пер. с англ. / Под ред. Д. Д. Кловского. - М.: Радио и связь, 2000.
- Романов А.И. Основы телекоммуникационных сетей: Учебное пособие для вузов - К., 2002 - 152с., ил. 84
- Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд. 2-е, испр.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2004 - 1104 с. ISBN 5-8459-0497-8
- Феер К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра. Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 2000.

Атрымана з «http://be-x-old.wikipedia.org../../../%D0%BB/%D1%96/%D1%87/%D0%9B%D1%96%D1%87%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C.html»

Катэгорыі: Сувязь | Інфармацыйныя тэхналёгіі

##### Views

- Артыкул
- Гутаркі
- Бягучая вэрсія

##### Пошук

##### На іншых мовах

- English
- Русский
- Українська