Flash memorija - Wikipedia, slobodna enciklopedija

# Flash memorija

### Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije

Flash memorija unutar USB stika

Flash memorija ili Flash EEPROM je vrsta EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) memorije. Za razliku od "uobičajene" EEPROM memorije, u Flash-EEPROM memoriji se bajtovi ne mogu pojedinačno brisati. Flash memorija se koristi tamo gdje je bitno da su podaci pohranjeni na fizičko što manjem mediju (mp3 plejeri, USB stikovi itd.)

## [uredi] Upotreba

- DiskOnChip
- USB stick
- Memorijske karte za digitalne kamere, mobitele i ostale uređaje
- MP3 uređaje
- za memorisanje firmware-a u mnogim računarskim komponentama

Na tržištu postoje trenutno dvije različite vrste Flash arhitekture:

- NAND-Flash - Tranzistori su serijski povezani, oko milion ciklusa brisanja, maksimalno 8 GBit (1 Gigabyte).
- NOR-Flash - Tranzistori su paralelno povezani, između 10-100.000 ciklusa brisanja, maksimalno 512 MBit.

U 2005. odnos ove dvije flash arhitekture na tržištu je bio skoro jednak, za 2006. godinu se predviđa veća značajno povećanje korištenja NAND-Flash arhitekture.

## [uredi] Vanjski linkovi

- Otvorena radna grupa NAND Flash interfejsa
- Nonvolatile pregled memorija
- Kako Radi Flash Memorija? - HowStuffWorks
- SanDisk Flash Memory Fabrika

Preuzeto sa: "http://bs.wikipedia.org../../../f/l/a/Flash_memorija.html"

Kategorije: Pohranjivanje podataka

##### Views

- Članak
- Razgovor
- Trenutna verzija

##### interakcija

- Pomoć
- Vrata zajednice
- Čaršija
- Novosti
- Dobrovoljni prilozi

##### Pretraga

##### Drugi jezici

- العربية
- Български
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Interlingua
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Slovenčina
- Shqip
- Српски / Srpski
- Svenska
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
- 中文