# AMD K5

### De Viquipèdia

Data de fabricació | 27 de març de 1996
Nombre de transistors | 4.300.000
Sòcal | Socket 7 o 5 (en versions anteriors a PR166)
Nombre de pins de connexió | 296
Tractament en bits | 16 y 32
Fabricant | AMD

L'AMD K5 és un microprocessador compatible x86, competència del Pentium de Intel.

Una de les seves característiques és que internament funciona com un processador RISC, i utilitza una capa externa que transforma les instruccions del codi màquina x86 perque el nucli pugui interpretar-la. AMD també utilitza aquest mecanisme en els següents processadors.

En concepte de potència, va assolir un nivell molt proper (i en alguns casos superior) al Pentium, tot i que la falta d'infraestructura del fabricant va provocar un retard de gairebé un any en el llançament comercial. AMD de seguida afronta el problema i es prepara per comercialitzar l'AMD K6, aquesta vegada a temps.

## [edita] Models

Nom clau | SSA/5 | 5k86
Codi de producte | 5K86 P75S | K5 PR120
Tecnologia (µm) | 0.50 | 0.35
Freqüència(MHz) | 70-100 | 90-133
Voltatge | 3.52 | 3.52
Comercialització | Març 1996 | Octubre 1996

| Aquest article sobre informàtica és un esborrany i possiblement li calgui una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar la Viquipèdia expandint-lo i millorant la seva qualitat, traduint d'altres Viquipèdies, posant textos amb el permís de l'autor o extraient-ne informació.

Obtingut de "http://ca.wikipedia.org../../../a/m/d/AMD_K5_0c24.html"

Categories: Viquipèdia:Esborranys d'informàtica | Microprocessadors

##### Views

- Article
- Discussió
- Revisió actual

##### Cerca

##### En altres llengües

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- 中文