# Aïllant elèctric

### De Viquipèdia

Un cable coaxial amb dues seccions conductores (1) i (3) separades per dos materials aïllants (3) i (4).

Un aïllant elèctric és un material o un objecte que no conté electrons lliures que puguin permetre el flux del corrent elèctric. Això significa que quan s'aplica una diferència de potencial al llarg d'un aïllant elèctric no es produeix cap flux de càrrega ni de corrent. Un objecte o peça de material aïllant destinada a suportar o a separar els conductors elèctrics sense que hi hagi pas de corrent entre ells rep el nom d'aïllador.

El terme aïllant elèctric té el mateix significat que el terme dielèctric.

## [edita] Aïllants elèctrics

Cinta aïllant adhesiva.

- Cinta de cotó
- Seda
- Fibra de vidre
- Resines sintètiques
- Tela impregnada amb oli.
- Paper plastificat.
- Cartrons diversos.
- Cunyes de fusta.
- Materials plàstics.
- Vernissos (eixugats a l'aire o eixugats al forn)
- Tubs impregnats d'oli (macarró)

Els aïllants poden servir a les màquines elèctriques per protegir el circuit elèctric del circuit magnètic, tapant les ranures o bé entre vàries bobines.

Els cables elèctrics d'interior porten un aïllant plàstic que pot ser de colors diversos: Negre (Fase), Marró (Fase), Gris (Fase), Blau (Neutra) i el verd i groc junts (sempre per la presa de terra); El vermell i altres colors d'aïllants poden ser usats per identificar que són de maniobra.

## [edita] Altres articles relacionats

- Aïllant tèrmic

Obtingut de "http://ca.wikipedia.org../../../a/%C3%AF/l/A%C3%AFllant_el%C3%A8ctric.html"

Categoria: Electrostàtica

##### Views

- Article
- Discussió
- Revisió actual

##### Cerca

##### En altres llengües

- Česky
- Cymraeg
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- فارسی
- Suomi
- Français
- עברית
- Hrvatski
- Ido
- 日本語
- 한국어
- മലയാളം
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenščina
- Svenska
- 中文