# Bivoks

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Du har nye beskeder (forskel fra næstsidste redigering).

Bivoks produceres af bier i kirtler på bagkroppen og ses som små skæl, der vokser ud mellem leddene i biens bagkrop. Voksen bruges af bierne til at bygge de vokstavler, som hele boet består af. Tavlerne består af omtrent vandretliggende, sekskantede celler til begge sider.

Biavleren vil tilskynde bierne til at bygge indenfor flytbare rammer. Det gør han ved at forsyne rammerne med en voksplade, hvor det sekskantede mønster er præget på begge sider (kunsttavler). Voksen får biavleren ved omsmeltning af gamle vokstavler. Der kan kun anvendes ren bivoks til dette formål, da bierne vil ikke bygge på andet. Det kan dog også lade sig gøre at bruge plader af plastic.

Der vil i biavlen normalt opstå et overskud af voks, der kan anvendes til en lang række formål bl. a. lys, kosmetik, salver. En støbeteknik, voksudsmeltningsstøbning (à cire perdue) anvendes til bronzestøbning.

Bierne bruger omkring 8 gram honning for at producere et gram voks.

| Denne artikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den. Du kan også give den en bedre beskrivelse.

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../b/i/v/Bivoks.html"

Kategori: Artikelstump

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Nuværende version

##### deltagelse

- Velkommen
- Skribentforside
- Projekter
- Seneste ændringer
- Hjælp

##### organisation

- Donation
- Kontakt os

##### Søg

##### Andre sprog

- Česky
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Français
- Hrvatski
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Српски / Srpski
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- 中文