# Billede:Oksnebjerg vendsyssel.jpg

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Du har nye beskeder (forskel fra næstsidste redigering).

- Billede
- Billedhistorik
- Billedehenvisninger
- Metadata

Størrelse af vist billede: 800 × 600 pixel
Fuld opløsning (1000 × 750 pixel, filstørrelse: 342 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Toppen af Øksnebjerg (95 m), ca. seks km vest for Frederikshavn. Foto af Jørgen Larsen, taget 4. september 2004

| Jeg, skaberen af dette værk, giver hermed tilladelse til at kopiere, distribuere og/eller ændre dette dokument under betingelserne i GNU Free Documentation License, Version 1.2 eller enhver senere version udgivet af Free Software Foundation; uden invariante afsnit, forsidetekster, samt bagsidetekster.
Bemærk også Generelle forbehold

## Billedhistorik

Forklaring: (nuværende) = dette er det nuværende billede, (slet) = slet denne gamle version, (gendan) = gendan en gammel version.
Klik på en dato for at se billedet, som er lagt op den dag.

- (slet) (nuværende) 25. jul 2005, 22:27 . . Ultraman (diskussion | bidrag) . . 1000×750 (350.190 bytes) (Toppen af Øksnebjerg (95 m), ca. seks km vest for Frederikshavn. Foto af Jørgen Larsen, taget 4. september 2004)

- Redigér denne fil med en ekstern editor

  Se setup instruktionerne for mere information.

## Billedehenvisninger

De følgende sider henviser til dette billede:

- Billede:Oksnebjerg vendsyssel.jpg
- Øksnebjerg ved Frederikshavn

## Metadata

Denne fil indeholder ekstra information, som formentlig er tilføjet fra et digitalt kamera eller en skanner, der enten blev brugt til at skabe billede eller digitalisere det. Hvis filen har været ændret siden dens oprindelige tilblivelse, kan nogle detaljer muligvis ikke fuldt ud repræsentere det modificerede billede.

Kameraproducent | FUJIFILM
Kameramodel | FinePix S7000
Kameraretning | Normal
Horisontal opløsning | 72 dpi
Vertikal opløsning | 72 dpi
Software | Digital Camera FinePix S7000 Ver1.00
Lagringstidspunkt | 25. jul 2005, 22:19
Y og C positionering | 2
Belysningsvarighed | 1/640 sekunder (0.0015625)
Blænde | f/8
Belysningsprogram | Standardprogram
Film- eller sensorfølsomhed (ISO) | 160
Exif-version | 2.2
Optagelsestidspunkt | 30. sep 2004, 11:53
Digitaliseringstidspunkt | 30. sep 2004, 11:53
Komprimerede bits pr. pixel | 2
Lukkerhastighed | 9.3
Apertur | 6
Lyshedsværdi | 9.52
Belysningsindstilling | 0
Største blænde | 3
Målemetode | Mønster
Lyskilde | Ukendt
Blitz | 16
Brændvidde | 7.8 mm
Farverum | sRGB
Fokuseringspunkt X-opløsning | 3742
Fokuseringspunkt Y-opløsning | 3742
Enhed for fokuseringsopløsning | 3
Målemetode | En-chip-farvesensor
Brugerdefineret billedbehandling | Standard
Belysningsmodus | Automatisk belysning
Hvidbalance | Automatisk hvidbalance
Optagelsestype | Standard
Skarphed | 3
Motivafstand | Fjern

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../o/k/s/Billede%7EOksnebjerg_vendsyssel.jpg_d084.html"

Kategori: GFDL-billeder

##### Views

- Billede
- Diskussion
- Nuværende version

##### deltagelse

- Velkommen
- Skribentforside
- Projekter
- Seneste ændringer
- Hjælp

##### organisation

- Donation
- Kontakt os

##### Søg