# Billede:Gaarslevkirke.jpg

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Du har nye beskeder (forskel fra næstsidste redigering).

- Billede
- Billedhistorik
- Billedehenvisninger
- Metadata

Størrelse af vist billede: 800 × 472 pixel
Fuld opløsning (832 × 491 pixel, filstørrelse: 114 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

## [redigér] Beskrivelse

Beskrivelse | Gårslev Kirke 2007
Kilde | {{{Kilde}}}
Dato | 2-2-2007
Rettighedshaver | Jacob Källberg
Tilladelse |

## [redigér] Licens

| Jeg, skaberen af dette værk, giver hermed tilladelse til at kopiere, distribuere og/eller ændre dette dokument under betingelserne i GNU Free Documentation License, Version 1.2 eller enhver senere version udgivet af Free Software Foundation; uden invariante afsnit, forsidetekster, samt bagsidetekster.
Bemærk også Generelle forbehold

## Billedhistorik

Forklaring: (nuværende) = dette er det nuværende billede, (slet) = slet denne gamle version, (gendan) = gendan en gammel version.
Klik på en dato for at se billedet, som er lagt op den dag.

- (slet) (nuværende) 2. feb 2007, 18:06 . . Jkallberg (diskussion | bidrag) . . 832×491 (116.985 bytes) ({{Information |Beskrivelse=Gårslev Kirke 2007 |Dato=2-2-2007 |Rettighedshaver=Jacob Källberg |Tilladelse= |Andre versioner= }})

- Redigér denne fil med en ekstern editor

  Se setup instruktionerne for mere information.

## Billedehenvisninger

De følgende sider henviser til dette billede:

- Gårslev Kirke
- Billede:Gaarslevkirke.jpg

## Metadata

Denne fil indeholder ekstra information, som formentlig er tilføjet fra et digitalt kamera eller en skanner, der enten blev brugt til at skabe billede eller digitalisere det. Hvis filen har været ændret siden dens oprindelige tilblivelse, kan nogle detaljer muligvis ikke fuldt ud repræsentere det modificerede billede.

Kameraproducent | SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Kameramodel | Digimax L60
Kameraretning | Normal
Horisontal opløsning | 96 dpi
Vertikal opløsning | 96 dpi
Software | Adobe Photoshop 7.0
Lagringstidspunkt | 2. feb 2007, 17:05
Y og C positionering | 2
Ophavsret | Copyright 2005
Belysningsvarighed | 1/82 sekunder (0.01219512195122)
Blænde | f/4.9
Belysningsprogram | Standardprogram
Film- eller sensorfølsomhed (ISO) | 50
Exif-version | 2.2
Optagelsestidspunkt | 2. feb 2007, 11:28
Digitaliseringstidspunkt | 2. feb 2007, 11:28
Komprimerede bits pr. pixel | 3.6665052513774
Lukkerhastighed | 6.322
Apertur | 4.586
Belysningsindstilling | 0
Største blænde | 2.971
Målemetode | Flerspotmåling
Lyskilde | Ukendt
Blitz | 0
Brændvidde | 16.649 mm
Farverum | sRGB
Målemetode | En-chip-farvesensor
Belysningsmodus | Automatisk belysning
Hvidbalance | Automatisk hvidbalance
Digitalzoom | 1
Brændvidde (småbilledækvivalent) | 34728
Optagelsestype | Standard
Skarphed | Normal

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../g/a/a/Billede%7EGaarslevkirke.jpg_d091.html"

Kategori: GFDL-billeder

##### Views

- Billede
- Diskussion
- Nuværende version

##### deltagelse

- Velkommen
- Skribentforside
- Projekter
- Seneste ændringer
- Hjælp

##### organisation

- Donation
- Kontakt os

##### Søg