# Branddasker

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Du har nye beskeder (forskel fra næstsidste redigering).
Branddaskere klar til brug

En branddasker er et brandslukningsredskab der er velegnet til slukning af brand i græs- og hede-områder. Branddaskeren består af en række tunger af fjederstål, der er fastgjort i vifteform til et skaft på ca. 2 meters længde. Ved slukning af overfladebrande angribes branden fra vindsiden. Den egentlige slukning foregår ved at lamellerne klappes mod den brændende overflade, hvorved ilttilførslen midlertidigt afbrydes, og varmen i det brændende materiale optages i branddaskerens lameller.

Redskabet er uegnet til bekæmpelse af større ildebrande i f.eks. skove, da dets opbygning kun gør det egnet til mindre flammer eller gløder. Hvis flammerne eller det brændende således antager et større omfang vil man typisk køre en automobilsprøjte i stilling, så man kan foretage sædvanlig brandslukning ved hjælp af højtryksslangen. Ligeledes kan en vandkanon fra en vandtankvogn anvendes som enten erstatning eller supplement.

| Denne artikel om teknik eller teknologi er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../b/r/a/Branddasker.html"

Kategorier: Påbegyndte artikler om teknologi | Brand- og redningsudstyr

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Nuværende version

##### deltagelse

- Velkommen
- Skribentforside
- Projekter
- Seneste ændringer
- Hjælp

##### organisation

- Donation
- Kontakt os

##### Søg

##### Andre sprog

- Deutsch
- English
- Polski