# Bi-kvinær

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Du har nye beskeder (forskel fra næstsidste redigering).

Bi-kvinært kodede decimaltal er en kodning af tal som kendes fra kuglerammer, og som blev brugt i flere tidlige computere, bl.a. Colossus og IBM 650.

Bi-kvinær indikerer at koden har to dele, én med to tilstand (bi) og én med fem tilstande (kvinær).

Flere forskellige repræsentationer af bi-kvinært kodede decimaltal har været anvendt i computere. Typisk er delen med to tilstande repræsenteret med én eller to bit, mens delen med fem tilstande er repræsenteret af tre til fem bit.

## [redigér] Eksempler

- IBM 650 – 7 bit (to ‘bi’ bit: 0 5 og fem ‘kvinær’ bit: 0 1 2 3 4) med fejlkorrektion (præcis én ‘bi’ bit og ên ‘kvinær’ bit brugt i et gyldigt ciffer)

Værdi | 05-01234 Bit
0 | 10-10000
1 | 10-01000
2 | 10-00100
3 | 10-00010
4 | 10-00001
5 | 01-10000
6 | 01-01000
7 | 01-00100
8 | 01-00010
9 | 01-00001

- UNIVAC Solid State – 4 bit (en ‘bi’ bit: 5 og tre binært kodede ‘kvinær’ bit: 4 2 1) med 1 paritetsbit

Værdi | p-5-421 bit
0 | 1-0-000
1 | 0-0-001
2 | 0-0-010
3 | 1-0-011
4 | 0-0-100
5 | 0-1-000
6 | 1-1-001
7 | 1-1-010
8 | 0-1-011
9 | 1-1-100

- Univac LARC – 4 bit (en ‘bi’ bit: 5 og tre ringtæller-kodede ‘kvinær’-bit) med 1 paritetsbit.

Værdi | p-5-qqq bit
0 | 1-0-000
1 | 0-0-001
2 | 1-0-011
3 | 0-0-111
4 | 1-0-110
5 | 0-1-000
6 | 1-1-001
7 | 0-1-011
8 | 1-1-111
9 | 0-1-110

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../b/i/-/Bi-kvin%C3%A6r.html"

Kategori: Datalogi

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Nuværende version

##### deltagelse

- Velkommen
- Skribentforside
- Projekter
- Seneste ændringer
- Hjælp

##### organisation

- Donation
- Kontakt os

##### Søg

##### Andre sprog

- English
- Español