# Blyantspidser

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Du har nye beskeder (forskel fra næstsidste redigering).
Batteridreven blyantspidser.

En blyantspidser er et instrument til at spidse en blyant med: Blyanten anbringes i en åbning i blyantspidseren, hvis udformning sikrer at blyantspidsen har den rigtige vinkel i forhold til den indbyggede kniv. Med en almindelig blyantspidser drejer man manuelt blyanten rundt i hullet, hvorved kniven skræller tynde lag af blyantspidsen. Der findes elektriske blyantspidsere som den der er vist på billedet til højre, hvor en batteridrevet elektromotor sørger for at dreje kniven i forhold til blyantspidsen.

## [redigér] Blyantspidsere til almindelige blyanter og farveblyanter

Visse blyantspidsere er forsynet med to forskellige åbninger med hver sin kniv: Den ene åbning former blyantspidsen i en mere spids vinkel end den anden; den er til brug med normale blyanter. Til farveblyanter bruges den anden åbning, som af hensyn til farveblyanternes mere sårbare, kulørte "grafit" giver blyantspidsen en mindre spids vinkel.

## [redigér] Stavning

Retskrivningsordbogen staver ordet "blyantspidser" eller "blyantsspidser".

| Denne artikel om teknik eller teknologi er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.

## [redigér] Eksterne henvisninger

- Antique pencil sharpeners on OfficeMuseum.com

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../b/l/y/Blyantspidser.html"

Kategorier: Påbegyndte artikler om teknologi | Enkle maskiner | Kontorteknik

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Nuværende version

##### deltagelse

- Velkommen
- Skribentforside
- Projekter
- Seneste ændringer
- Hjælp

##### organisation

- Donation
- Kontakt os

##### Søg

##### Andre sprog

- العربية
- Deutsch
- English
- Español
- Euskara
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Italiano
- 한국어
- Lëtzebuergesch
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- Polski
- Português
- Slovenščina
- Svenska
- Türkçe
- 中文