# Bor (redskab)

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Du har nye beskeder (forskel fra næstsidste redigering).

Et bor er et spåntagende redskab til at lave boringer (cylindriske huller) med. Boret forsynes ofte med en spiral eller anden mekanisme til at transportere borespånerne væk med; udsugning eller skylning.

## [redigér] Historien

De ældste "bor" kendes fra stenalderen: en kort pind af hårdt træ, der med en håndsten med en fordybning i trykkes mod en fordybning i den sten eller det bløde træstykke, man vil lave hul i. Pinden drejes frem og tilbage ved hjælp af en omviklet snor, der er opspændt i en træbue. Om processen skal kaldes boring eller slibning, kan diskuteres. Den ender i hvert fald lige som moderne boringer også med en opvarmning af både bor og emne.

## [redigér] Tre Principper for boring

At det er muligt at bore uden at være i besiddelse af et skarpt bor skyldes den omstændighed, at det findes tre principper for boring: slidende, stødende og skærende. Det var den slidende, der først og fremmest blev udnyttet af stenalderens træsmed, og for øvrigt osse af både flint- og bensmed.

## [redigér] Slidende boring

I den slidende boring udnytter man friktionen eventuelt sammen med et materiale, der forhøjer gnidningsmodstanden; det kan være smuld fra selve boringen, eller noget, der er tilført bevidst, fx. granitsmuld eller kvartssand (strandsand, der for en stor dels vedkommende består af knust flint, der i hårdhed nærmer sig diamant). Ved slidende boring kan bruges en pind af passende tykkelse, der skaber et helt rørformet hul, eller en rørknogle, der arbejder i en cirkelring, omtrent som vore dages hulsavbor.

Selvsagt slides boret undervejs og må udskiftes med jævne mellemrum, og det tager lang tid at bore sig igennem fx. et øksehoved (en stridsøkse fx), men der har ikke været andre muligheder på det tidspunkt, og mennesket har altid udnyttet den teknik der var til *rådighed, og det er først i vore dage at tiden er blevet så kostbar at vi til stadighed må omgive os med flere og flere (elektriske eller mekaniske) hjælpemidler.

## [redigér] Stødende boring

Hvorvidt man allerede i stenalderen har formået at udnytte den stødende boring står ikke ganske klart, da det normalt kræver en vis sejhed af værktøjet, sammen med en vis hårdhed, hvorfor vi nok skal helt til jernalderen eller senere før denne metode bliver udviklet. Stødende boring har været anvendt længe; et stødbor kaldes i vore dage for slagbor (Opfindelsernes Bog.), men har tidligere været brugt i rawlplugboret. Nutildags anvendes det bl.a. i slagboremaskinen, og i kangohammeren, og først og fremmest til hårde materialer, sten, murværk og lignende.

## [redigér] Ekstern Henvisning

Opfindelsernes Bog

## [redigér] Skærende boring

Den skærende derimod, har stenalderens folk kendt, og udnyttet i de såkaldte flække- og kernebor, tilspidsede flintredskaber, som moderne arkæologer har navngivet. Sådanne bor har været til træ, ben, rav og andre bløde materialer, men uegnede til sten (hvad der heller ikke var behov for før i den sene stenalder, såkaldt stridsøksetid, hvor der blev fremstillet mange økser af bjergart, hvor man hidtil stort set havde klaret sig med den barberbladskarpe flint, der dog har den ulempe at den let springer i stykker, men osse nemt lader sig skærpe med ny tilhugning og eventuel slibning (se slibe og pudseværktøj).

## [redigér] Bortyper

Sneglebor
Spadebor

- Murbor
- Metalbor
- Stenbor
- Træbor
  - Dyvelbor
  - Borestang
  - Fladbor
  - Hjulbor
  - Rørbor
  - Sneglebor
  - Spadebor
  - Spiralbor
  - Forstnerbor (kunstnerbor)
  - Stilbart bor
  - Vridbor
  - Naver
  - Søgebor
- Oljebor
- Borekrone

- Jordbor
- Spidsbor
- Vingebor

## [redigér] Boreteknik

### [redigér] Sikkerhed

Bor har det med at smutte og knække. Derfor er opspænding af enten boremaskine eller boreemnet (eller begge) et bidrag til et godt arbejdsmiljø.

### [redigér] Boring i bløde emner

#### [redigér] Plast

### [redigér] Boring i metal

#### [redigér] Bronze

#### [redigér] Messing

#### [redigér] Jern

### [redigér] Boring i murværk

### [redigér] Boring i træ

### [redigér] Boring i sten

Til boring i sten bruges specielle bor og langsomtgående boremaskiner, ofte med vandkøling.

## [redigér] Materialer

De fleste bor er fremstillet af værktøjsstål, ofte med skær af hårdmetal.

### [redigér] Se også

- Boremaskine
- Boreolje
- Borestativ
- Borhammer
- Borsving
- Drejestål
- Fræser
- Hulsav
- Rival
- Undersænker
- Vimmelskaft

| Denne artikel om teknik eller teknologi er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.

## [redigér] Ekstern Henvisning

- Salaman, R. A. (1989) Dictionary of woodworking Tools. ISBN 0-04-440256-2
- http://www.baskholm.dk/haandbog/haandbog.html Træsmedens Håndværktøj

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../b/o/r/Bor_%28redskab%29.html"

Kategorier: Påbegyndte artikler om teknologi | Værktøj

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Nuværende version

##### deltagelse

- Velkommen
- Skribentforside
- Projekter
- Seneste ændringer
- Hjælp

##### organisation

- Donation
- Kontakt os

##### Søg

##### Andre sprog

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- 日本語
- Lietuvių
- Nederlands
- Polski
- Русский
- Slovenčina