# Billede:Kawaraubungee.JPG

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Du har nye beskeder (forskel fra næstsidste redigering).

- Billede
- Billedhistorik
- Billedehenvisninger
- Metadata

Størrelse af vist billede: 800 × 600 pixel
Fuld opløsning (2048 × 1536 pixel, filstørrelse: 680 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

## [redigér] Beskrivelse

Billede af Kawarau Bridge. Broen er det første sted i verden, hvor der blev drevet komercielt elastikspring.

## [redigér] Licens

| Jeg, skaberen af dette værk, giver hermed tilladelse til at kopiere, distribuere og/eller ændre dette dokument under betingelserne i GNU Free Documentation License, Version 1.2 eller enhver senere version udgivet af Free Software Foundation; uden invariante afsnit, forsidetekster, samt bagsidetekster.
Bemærk også Generelle forbehold

## Billedhistorik

Forklaring: (nuværende) = dette er det nuværende billede, (slet) = slet denne gamle version, (gendan) = gendan en gammel version.
Klik på en dato for at se billedet, som er lagt op den dag.

- (slet) (nuværende) 15. okt 2006, 18:28 . . Zeppeliner (diskussion | bidrag) . . 2048×1536 (696.170 bytes) (Billede af Kawarau Bridge. Broen er det første sted i verden, hvor der blev drevet komercielt elastikspring.)

- Redigér denne fil med en ekstern editor

  Se setup instruktionerne for mere information.

## Billedehenvisninger

De følgende sider henviser til dette billede:

- Billede:Kawaraubungee.JPG
- Elastikspring
- Kawarau Bridge

## Metadata

Denne fil indeholder ekstra information, som formentlig er tilføjet fra et digitalt kamera eller en skanner, der enten blev brugt til at skabe billede eller digitalisere det. Hvis filen har været ændret siden dens oprindelige tilblivelse, kan nogle detaljer muligvis ikke fuldt ud repræsentere det modificerede billede.

Billedets titel | OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kameraproducent | OLYMPUS CORPORATION
Kameramodel | X100,D540Z,C310Z
Kameraretning | Normal
Horisontal opløsning | 72 dpi
Vertikal opløsning | 72 dpi
Software | v775u-78
Lagringstidspunkt | 4. dec 2004, 13:51
Y og C positionering | 2
Belysningsvarighed | 1/60 sekunder (0.016666666666667)
Blænde | f/3.4
Belysningsprogram | Kreativprogram med tendens til stor skarphedsdybde
Film- eller sensorfølsomhed (ISO) | 50
Exif-version | 2.2
Optagelsestidspunkt | 4. dec 2004, 13:51
Digitaliseringstidspunkt | 4. dec 2004, 13:51
Komprimerede bits pr. pixel | 2
Belysningsindstilling | 0
Største blænde | 2.9
Målemetode | Mønster
Lyskilde | Ukendt
Blitz | 24
Brændvidde | 8.4 mm
Farverum | sRGB
Brugerdefineret billedbehandling | Standard
Belysningsmodus | Automatisk belysning
Hvidbalance | Automatisk hvidbalance
Digitalzoom | 0
Optagelsestype | Landskab
Kontrast | Normal
Farvemætning | Normal
Skarphed | Normal

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../k/a/w/Billede%7EKawaraubungee.JPG_1715.html"

Kategori: GFDL-billeder

##### Views

- Billede
- Diskussion
- Nuværende version

##### deltagelse

- Velkommen
- Skribentforside
- Projekter
- Seneste ændringer
- Hjælp

##### organisation

- Donation
- Kontakt os

##### Søg