# Boogie (hjulophæng)

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Du har nye beskeder (forskel fra næstsidste redigering).
Scania betonkanon med boogieaksler

En boogie er en sammensætning af to eller flere hjulaksler på et køretøj.

I togterminologien kaldes det oftest bogie, mens det på vejene oftest kaldes boogie. Udtalen varierer for de to ord.

For nemheds skyld beskrives opbygning med to aksler. Treakslede boogier benytter samme principper. En boogie er som udgangspunkt opbygget som to aksler der er forbundet til chassis eller karrosseri med et fælles affjedringssystem.

Fjedrene gør at vægten fordeles bedre på de to aksler end ved uafhængigt affjedrede aksler. Herved sikres bedre vejgreb under normale forhold, men ved kørsel i svært terræn med store ujævnheder vil man oftere opleve at et eller flere hjul svæver frit i luften, end man ville ved uafhængig affjedring. Dette skyldes at forbindelsen mellem de to aksler nedsætter mulighederne for indbyrdes forskydning, hvis man samtidigt skal holde en fornuftig vægt på opbygningen samt en rimelig komfort i forhold til lasteevnen.

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../b/o/o/Boogie_%28hjuloph%C3%A6ng%29.html"

Kategori: Køretøjsteknologi

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Nuværende version

##### deltagelse

- Velkommen
- Skribentforside
- Projekter
- Seneste ændringer
- Hjælp

##### organisation

- Donation
- Kontakt os

##### Søg