# Acorn RISC Machine

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Du har nye beskeder (forskel fra næstsidste redigering).
ARM udgaven StrongARM.

Acorn RISC Machine (eller ARM) er en RISC mikroprocessorarkitektur, som bliver anvendt indenfor mange områder. ARM processoren var en af de første RISC processorer og var fra starten hurtig; en X MHz kørte med X/2 MIPS. Den er en særlig "ren" RISC-implementation og den anses for at være en af de mest elegante moderne mikroprocessorer. Den bliver anvendt i den udbredte ARM mikrocontroller.

ARM1 og ARM2 var og er sikkert de mindste CPUer med 32 bit databus, der findes og de blev udviklet mellem 1984-1987 - kun 30.000 transistorer anvendes, hvilket også er medvirkende til det særligt lave energiforbrug. Motorola ældre 16 bit processor 68000 har 68.000 transistorer. ARM2 blev anvendt i Acorn Archimedes PCen.

Intels xScale anvender ARM-arkitekturen.

## [redigér] Se også

- ARM mikrocontroller
- Indlejret system

## [redigér] Eksterne henvisninger

- ARM Ltd.
- ARM Assembler Programming; tutourial, resources, and examples

### [redigér] Linux og ARM

ARM kan køre Linux kerne 2.6 varianten uClinux:

- Linux 2.6: A Breakthrough for Embedded Systems
- uClinux - 2.6.x branch
- Linux 2.6 - With working ARM support

### [redigér] Emulator

- ArcEm - Archimedes Emulator

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../a/c/o/Acorn_RISC_Machine_07cd.html"

Kategori: Mikroprocessorer

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Nuværende version

##### deltagelse

- Velkommen
- Skribentforside
- Projekter
- Seneste ændringer
- Hjælp

##### organisation

- Donation
- Kontakt os

##### Søg

##### Andre sprog

- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Italiano
- 日本語
- Latviešu
- Nederlands
- Polski
- Português
- Svenska
- Tiếng Việt
- 中文