Woods-metaal - Wikipedia

# Woods-metaal

### vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie.

Woods metaal is 'n unieke eutektiese mengsel van Bismut (50%), Lood (25%), Tin (12.5%), Kadmium (12.5%) met 'n besondere lae smeltpunt (ongeveer 70°C). Dit word dikwels in die klaskamer gebruik om die eienskappe van eutektiese mengsels op dramatiese wyse ten toon te stel deur byvoorbeeld 'n teelepel daaruit te giet en te demonstreer hoe dit in warm kookwater smelt. In die nywerheid word dit ingespan as soldeersel vir lae temperatuurtoepassings om komponente te heg wat sensitief is vir hoë temperature. Dit word ook aangewend as smeltbare koppelstukke in veiligheidstoerusting (soos watersproeiers) wat geaktiveer word as die omgewingstemperatuur tydens 'n brand 70°C bereik en die draad/staaf smelt. Die metaal kan ook gebruik word om werkstukke stewig vas te hou vir masjinering sonder om die dele wat geklamp word te bekadig (tipies gebruik tydens vervaardiging van turbinelemme).

## [wysig] Verwysings

'n Werf oor Kadmium, een van die bestandele van Woods Metaal met inligting oor die legering.

Ontsluit van "http://af.wikipedia.org../../../w/o/o/Woods-metaal.html"

##### Views

- Artikel
- Bespreking
- Huidige wysiging

##### Soek