Bild:Bärental bahnhof 1.JPG - Alemannische Wikipedia

# Bild:Bärental bahnhof 1.JPG

### Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

- Bild
- Versione
- Bildverweise
- Metadaten

Version mit hoher Auflösung herunterladen (2048 x 1536 Pixel, 1255 kB)

| Des Medium wird direkt vo Wikimedia Commons us ybunde. Aagabe zur Quelle un d'Lizenz cha mer dört uf dr Bildbeschrybigssyte finde.

en: Train station of Bärental, Germany
de: Bahnhof Bärental, Deutschland

- Recorded by Flominator on June 7, 2005

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Slovenčina | Svenska | עברית +/-

| This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License

[[]]

## Bildverweise

Di folgende Sytene händ en Link zu dem Bildli:

- Feldberg (Schwarzwald)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller | Canon
Modell | Canon DIGITAL IXUS II
Orientierung | Normal
Horizontale Auflösung | 180 dpi
Vertikale Auflösung | 180 dpi
Speicherzeitpunkt | 16:27, 7. Jun. 2005
Y und C Positionierung | 1
Belichtungsdauer | 1/160 Sekunden (0.00625)
F-Wert | f/7.1
Exif-Version | 2.2
Erfassungszeitpunkt | 16:27, 7. Jun. 2005
Digitalisierungszeitpunkt | 16:27, 7. Jun. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel | 3
Shutter Speed Value | 7.3125
Blendenwert | 5.65625
Belichtungsvorgabe | 0
Größte Blende | 2.96875
Messverfahren | Muster
Blitz | 24
Brennweite | 5.40625 mm
Farbraum | sRGB
Sensorauflösung horizontal | 9846.1538461538
Sensorauflösung vertikal | 9846.1538461538
Einheit der Sensorauflösung | Zoll
Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard
Belichtungsmodus | Automatische Belichtung
Weißabgleich | Automatisch
Digitalzoom | 1
Aufnahmeart | Standard

Vun "http://als.wikipedia.org../../../b/%C3%A4/r/Bild%7EB%C3%A4rental_bahnhof_1.JPG_bc60.html"

##### Views

- Bildli
- Diskussion
- Itzigi Version

##### Mitarbeit

- Wikipedia-Portal
- Artikel wo fähle

##### Hilf

- Froge?
- Stammtisch
- Finanzielli Hilf

##### Suech