تحريض كهرومغناطيسي - ويكيبيديا

# تحريض كهرومغناطيسي

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

التحريض الكهرومغنطيسي أو المحاثة Inductance هي خاصية للدارة الكهربائية تعمل على مقاومة أي تغير في التيار الكهربائي نتيجة للمجال المغناطيسي المصاحب للتيار, فكلما تغيرت قيمة التيار الكهربائي زيادة أو نقصان في الدائرة يتغير مجاله المغناطيسي المصاحب له فتنتج في الموصل نفسه بالحث قوة دافعة كهربائية تحاول مقاومة التغيير الأصلي في التيار, وتسمى المحاثة الداخلية.

وحدة قياس المحاثة هي هنري.

عندما يحث تيار يتغير بمعدل 1 أمبير في الثانية جهدآ بالحث مقداره 1 فولت فإن محاثة الدائرة الكهربائية تكون 1 هنري.

وصلة لصورة متحركة للمحاثة: [[1]]

تمّ الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%AA/%D8%AD/%D8%B1/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A.html"

تصنيفات الصفحة: كهرومغناطيسية

##### Views

- مقالة
- ناقش هذه الصفحة
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغيرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة و المساعدة

- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### بحث

##### لغات أخرى

- Català
- English
- Español
- Esperanto
- Français
- עברית
- Italiano
- 日本語
- Polski
- Português
- Slovenščina