# EEPROM

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

EEPROM (англ Electrically erasable programmable read-only memory) е електрически репрограмируема памет с електрически запис и електрическо изтриване.

Структурата на запомнящия елемент е подобна на тази при EPROM, с тази разлика, че съществува уникално изтъняване на подгейтовия окисен слой в областта на дрейна. Записътт на информация се осъществява подобно на EPROM, а изтриването се извършва като към дрейна се приложи положително изтриващо напрежение, при зададен адресен гейт. В резултата на това през локалното изтъняване на подгейтовия окисен слой протича ток и се разсейва захранващият заряд. Изтриването се извършва или по редове, или по блокове в матрицата. Паметите EEPROM са унифицирани в серията 28.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../e/e/p/EEPROM_32b6.html“.

Категории: Памети

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- עברית
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Português
- Slovenčina