# ISDN

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

ВНИМАНИЕ: Тази статия се нуждае от частичен или цялостен превод. Ако имате познания по използвания език, не се колебайте! Благодарим Ви, че помагате на Уикипедия!

ISDN (на английски Integrated Services Digital Network) е съкращение, възприето и в България, за цифрова мрежа на интегрирани услуги - тип кръгово-комутируема телефонна мрежа, проектирана да позволи предаването на цифров сигнал (глас и данни) по обикновени телефонни медни кабели, водейки до по-добро качество и по-висока скорост, отколкото с аналогова телефонна мрежа.
В по-широк аспект ISDN е набор от протоколи за установяване и прекъсване на обособени канали за комутируеми връзки и за предоставяне на допълнителни услуги за потребителя.
При видеоконференция, ISDN осигурява едновремененно предаване на глас, видео и текст между индивидуално настолно видеоконферентно устройство и група други подобни устройства, обединени във видеоконферентна система.

## [редактиране] Елементи на ISDN

- "Цифрова" означава, че се предава цифрова информация, за разлика от аналоговия принцип на работа на добрата стара телефонна служба. Например, ако използвате аналогов телефонен модем за Интернет достъп, модемът на вашия Интернет-доставчик трябва да преобразува цифровото съдържание на този сайт в аналогови сигнали, които да изпрати до Вашия модем и той ще ги преобразува отново в цифрови. Аналогично се преобразуват онези цифрови сигнали, които изпращат информация в обратна посока (например това се случва с всяко натискане на клавиш или бутон на мишката). При тези преобразувания има много щумове и риск от загуба на информация, докато при ISDN няма аналогово преобразуване, а само предаване на цифрови данни, което води до много по-качествено предаване, отсъствие на статичен шум и висока скорост на предаване.
- "Мрежа" означава, че ISDN не е просто решение, свързващо две точки както при наетата линия. ISDN мрежите обхващат напълно мрежата от локалната телефонна централа до отдалечения потребител и включват цялостното телекомуникационно оборудване помежду им.
- "Интегрирани услуги" са възможни благодарение на способността на ISDN да достави минимум две едновременни връзки, в произволна комбинация от данни, глас, видео и факс по една единствена линия. Към линията могат да са свързани много устройства и да се използват при нужда. Това означава, че ISDN линията може да удовлетвори потребностите от комуникация на повече потребители, като се избягва необходимостта от много аналогови телефонни линии и при това предаването на данни е с по-висока скорост.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../i/s/d/ISDN_6b76.html“.

Категории: Текущи преводи | Телекомуникации

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- العربية
- Bosanski
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Galego
- Hrvatski
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Lietuvių
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Slovenčina
- Slovenščina
- Svenska
- Türkçe
- 中文