# VGA

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

VGA (Video Graphics Array - Видео графичен масив) е аналогов видео стандарт, разработен през 1987 от IBM.

Тази статия се нуждае от подобрение.

Необходимо е: форматиране превеждане. Ако желаете да помогнете на Уикипедия, просто щракнете на редактиране и нанесете нужните корекции.

## [редактиране] Техническа информация

- 256 KB Видео RAM
- Режими с 16 цвята и 256 цвята
- 262,144-стойности на цветната палитра (шест бита за червен, зелен и син цвят)
- Избирателен 25 MHz или 28 MHz клок
- Максимум 720 пиксела по хоризонталата
- Максимум 480 линии
- Опреснителната честота е до 70 Hz
- „Planar“ режим: до 16 цвята (4 битови „planes“)
- „Packed-pixel“ режим: 256 звята (Mode 13h)
- Поддръжка на хардуерно скролиране
- Поддръжка на 'Raster Ops'
- Поддръжка на разделянето на екрана
- Софтуерни шрифтове

Стандартни графични режими са:

- 640×480 с 16 цвята
- 640×350 с 16 цвята
- 320×200 с 16 цвята
- 320×200 с 256 цвята (Mode 13h)

## [редактиране] Адресиране на паметта

Видео паметта на VGA се намира в PC паметта през прозорец с обхват между 0xA0000 и 0xC0000 при „Реален“ режим на PC-тата. Типично те са:

- 0xB0000 за монохромни текстови режими
- 0xB8000 за цветни текстови режими и CGA-съвместими графични режими
- 0xA0000 за EGA/VGA графични режими

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../v/g/a/VGA_db43.html“.

Категории: Статии за редактиране | Компютри

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене