গামা সংশোধন - Wikipedia

# গামা সংশোধন

### উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে

সিআরটি গামা সংশোধনের উদাহরণ
Plot of the এসআরজিবি standard gamma-expansion nonlinearity (red), and its local gamma value, slope in log–log space (blue). Below a compressed value of 0.04045 or a linear intensity of 0.00313, the curve is linear so the gamma is 1.

## [সম্পাদনা করুন] বহিঃসংযোগ

### [সম্পাদনা করুন] সাধারণ তথ্য

- Rehabilitation of Gamma by Poynton
- Color List shows vast improvements of gamma correction (2,000+ color comparison)
- Gamma tutorial (from the PNG specification)
- Frequently Asked Questions about Gamma

### [সম্পাদনা করুন] Monitor gamma tools

- Measuring Gamma for Monitors (Gernot Hoffman)
- Monitor test pattern for correct gamma correction (by Norman Koren)
- Links browser Gamma Calibration page
- Monitor Calibration Wizard
- Advanced Gamma Corrector
- QuickGamma

'http://bn.wikipedia.org../../../%E0%A6%97/%E0%A6%BE/%E0%A6%AE/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8.html' থেকে আনীত

Categories: প্রদর্শন প্রযুক্তি | প্রযুক্তি

##### Views

- নিবন্ধ
- আলোচনা
- বর্তমান সংশোধন

##### অনুসন্ধান

##### অন্যান্য ভাষা

- Deutsch
- English
- Français
- 한국어
- Русский
- Suomi