ওয়্যারলেস্‌ অ্যাক্সেস পয়েন্ট - Wikipedia

# ওয়্যারলেস্‌ অ্যাক্সেস পয়েন্ট

### উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে

একটি ওয়্যারলেস্‌ অ্যাক্সেস পয়েন্টে-এর (Wireless access point) কাজ এক বা একাধিক তার বিহীন ক্লায়েন্ট ডিভাইস এবং একটি তারযুক্ত লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা। সাধারনত একটি অ্যাক্সেস পয়েন্ট ক্যাটাগরি-৫ তারের মাধ্যমে একটি হাব বা সুইচ হয়ে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এর সাথে যুক্ত হয়।

এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।
'http://bn.wikipedia.org../../../%E0%A6%93/%E0%A6%AF/%E0%A6%BC/%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E2%80%8C_%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B8_%E0%A6%AA%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F.html' থেকে আনীত

Categories: অসম্পূর্ণ | কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

##### Views

- নিবন্ধ
- আলোচনা
- বর্তমান সংশোধন

##### অনুসন্ধান

##### অন্যান্য ভাষা

- Bosanski
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- עברית
- Italiano
- 日本語
- Polski
- Slovenčina
- 中文