# Billede:Dom und Severikirche in Erfurt.JPG

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

- Billede
- Billedhistorik
- Billedehenvisninger
- Metadata

Download en version i høj opløsning (2592x1944, 1209 KB)

| Denne fil er fra Wikimedia Commons, en samling af åbent indhold som Wikimedia Foundation er vært for. Beskrivelsen fra siden med beskrivelse af billedet er vist nedenfor.

English: Mariendom and the Severikirche in Erfurt, Germany.

- photo taken by: Oliver Kurmis
- date: 2005-05-21

Deutsch: Dom und Severikirche in Erfurt, Deutschland

- Fotograf: Oliver Kurmis
- Datum: 21. Mai 2005

this image on flickr check usage: [1] [2]

| This file is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 License

This image was originally posted to Flickr by oliworx at http://www.flickr.com/photos/kurmis/83014215/. It has been reviewed on 21:48, 03 December 2006 by FlickreviewR, who found it to be licensed under the terms of the cc-by-2.0, which is compatible with the Commons. It is however not the same license as given above, and it is unknown whether that license ever was valid.

## Billedehenvisninger

De følgende sider henviser til dette billede:

- Erfurt

## Metadata

Denne fil indeholder ekstra information, som formentlig er tilføjet fra et digitalt kamera eller en skanner, der enten blev brugt til at skabe billede eller digitalisere det. Hvis filen har været ændret siden dens oprindelige tilblivelse, kan nogle detajler muligvis ikke fuldt ud repræsentere det modificerede billede.

Kameraproducent | Canon
Kameramodel | Canon DIGITAL IXUS 50
Orientation | Normal
Horizontal resolution | 180 dpi
Vertical resolution | 180 dpi
File change date and time | 21. maj 2005 kl. 17:30
Y and C positioning | 1
Exposure time | 1/250 sec (0.004)
F Number | f/2.8
Exif version | 2.2
Date and time of data generation | 21. maj 2005 kl. 17:30
Date and time of digitizing | 21. maj 2005 kl. 17:30
Image compression mode | 3
Lukkerhastighed | 7.96875
Apertur | 2.96875
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 2.96875
Metering mode | Pattern
Flash | 24
Brændvidde | 5.8 mm
Color space | sRGB
Focal plane X resolution | 11520
Focal plane Y resolution | 11571.428571429
Focal plane resolution unit | inches
Sensing method | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Auto exposure
Hvidbalance | Automatisk hvidbalance
Digital zoom ratio | 1
Scene capture type | Standard

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../d/o/m/Billede%7EDom_und_Severikirche_in_Erfurt.JPG_d06e.html"

##### Views

- Billede
- Diskussion
- Nuværende version

##### Søg