# Ballepresse

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

En ballepresse er et redskab man sætter efter en traktor. Ved hjælp af kraftoverføring fra traktorens kraftudtag drives en mængde mekaniske dele, der tilsammen kan lave en balle materiale; typisk hø eller halm der ligger i løse baner efter mejetærskeren.

Den traditionelle presse rager ud til den ene side i forhold til traktoren, og den samler den række op der befinder sig ved siden af traktorens kørebane. Dette gøres med et system af pigge på 10-15 cm. længde der "fejer" marken som en fejemaskine, blot med meget større afstand end en kost. Fra opsamlingsrummet føres materialet til presserummet med enten en arm eller en snegl. I presserummet presses ballerne i firkanter af et stempel. Længden af ballerne kan justeres alt efter hvor tungt materialet er, og hvor mange armkræfter landmanden har.

I en del år har det været populært med større baller, som der skulle maskiner til at håndtere; se venligst rundballepresse og bigballepresse

| Wikimedia Commons har medier relateret til: Ballepresse

| Denne artikel om teknik eller teknologi er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../b/a/l/Ballepresse.html"

Kategorier: Påbegyndte artikler om teknologi | Landbrugsmaskiner

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Nuværende version

##### Søg

##### Andre sprog

- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Norsk (bokmål)