# Bark (skibstype)

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

En bark er i skibsterminologi betegnelsen for et tre-, fire- eller femmastet fartøj, hvor de to, tre eller fire forreste master er fuldriggede og fører råsejl, og den sidste mast, mesanmasten, altid kun gaffelsejl.

Barken Passat i Travemünde

## [redigér] sejl på firmastet bark

En firmastet barks sejl kan være som vist herunder.

- 1 jager
- 2 yderklyver
- 3 inderklyver
- 4 forstængestagsejl
- 5 fok
- 6 forundermærssejl
- 7 forovermærssejl
- 8 forunderbramsejl
- 9 foroverbramsejl
- 10 forrøjl

- 11 storstængestagsejl
- 12 storbramstagsejl
- 13 storrøjlstagsejl
- 14 storsejl
- 15 storundermærssejl
- 16 storovermærssejl
- 17 storunderbramsejl
- 18 storoverbramsejl
- 19 storrøjl

- 20 krydsstængestagsejl
- 21 krydsbramstagsejl
- 22 krydsrøjlstagsejl
- 23 berginer
- 24 krydsundermærssejl
- 25 krydsovermærssejl
- 26 krydsunderbramsejl
- 27 krydsoverbramsejl
- 28 krydsrøjl

- 29 mesanstagsejl
- 30 mesanstængestagsejl
- 31 mesanbramstagsejl
- 32 undermesan
- 33 overmesan
- 34 mesantopsejl

## [redigér] Illustrationer

- Et Barkskibs stående rigning
- Et Barkskibs løbende rig

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../b/a/r/Bark_%28skibstype%29.html"

Kategorier: Skibstyper

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Nuværende version

##### Søg

##### Andre sprog

- Deutsch
- English
- Eesti
- Suomi
- Íslenska
- Norsk (nynorsk)
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Русский
- Srpskohrvatski / Српскохрватски
- Slovenčina
- Svenska