Εικόνα:MonumentoRestauradoresLisboa.JPG - Βικιπαίδεια

# Εικόνα:MonumentoRestauradoresLisboa.JPG

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

- Εικόνα
- Ιστορικό εικόνας
- Συνδέσεις εικόνας
- Μεταδεδομένα

MonumentoRestauradoresLisboa.JPG‎ (61KB, MIME type: `image/jpeg`)

| Αυτό το αρχείο προέρχεται από την Κοινή Wikimedia. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σελίδα περιγραφής της.

Monumento dos restauradores (monument to the independence) Lisbon, Portugal.

| This file is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 License

Photography by: Osvaldo Gago - fotografar.net

## Συνδέσεις εικόνας

Τα παρακάτω λήμματα συνδέουν σε αυτή την εικόνα/γραφικό:

- Λισαβώνα

## Μεταδεδομένα

Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, πιθανόν από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή το scanner που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ή την ψηφιοποίησή της. Αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση, ορισμένες λεπτομέρειες πιθανόν να μην αντιστοιχούν πλήρως στην τροποποιημένη εικόνα.

Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής | Canon
Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής | Canon PowerShot G5
Προσαντολισμός | Έχει περιστραφή κατά 90° μοίρες αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
Οριζόντια ανάλυση | 180 dpi
Κατακόρυφη ανάλυση | 180 dpi
Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα της επεξεργασίας. | 14:05, 13 Μαΐου 2005
Δημιουργός | Osvaldo Gago
Ρύθμιση φωτεινότητας και χρώματος | 1
Ιδιοκτήτης του copyright | Osvaldo Gago
Χρόνος έκθεσης | 1/1250 sec (0.0008)
Αριθμός F | f/4.5
Έκδοση exif | 2.2
Ημερομηνία και ώρα της παραγωγής ψηφιακών δεδομένων | 10:48, 13 Μαΐου 2005
Ημερομηνία και ώρα της μετατροπής σε ψηφιακή μορφή | 10:48, 13 Μαΐου 2005
Κατάσταση συμπίεσης εικόνας | 5
Ταχύτητα κλείστρου | 10.28125
Διάφραγμα | 4.34375
Προτεραιότητα έκθεσης | 0
Μέγιστο διάφραγμα ξηράς | 2.28125
Κατάσταση λειτουργίας φωτόμετρου | Μέση τιμή με έμφαση στο κέντρο
Φλας | 16
Εστιακή απόσταση του φακού | 11.1875 mm
Χρωματική περιοχή | sRGB
Ανάλυση εστιακού επιπέδου Χ | 9159.0106007067
Ανάλυση εστιακού πειπέδου Υ | 9169.8113207547
Μονάδα μέτρησης ανάλυσης εστιακού επιπέδου | ίντσες
Μέθοδος αισθητήρα | One-chip color area sensor
Ειδική επεξεργασία εικόνας | Κανονική επεξεργασία
Κατάσταση λειτουργίας έκθεσης | Αυτόματη έκθεση
Ισορροπία των λευκών | Χειροκίνητη ισορροπία των λευκών
Αναλογία ψηφιακού zoom | 1
Τύπος σύλληψης της σκηνής | Συνήθης

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../m/o/n/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%7EMonumentoRestauradoresLisboa.JPG_7999.html"

##### Views

- Εικόνα
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση