Εικόνα:Rodin Thinker Kyoto.jpg - Βικιπαίδεια

# Εικόνα:Rodin Thinker Kyoto.jpg

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

- Εικόνα
- Ιστορικό εικόνας
- Συνδέσεις εικόνας
- Μεταδεδομένα

Προβολή υψηλής ευκρίνειας (ανάλυσης) έκδοσης της εικόνας (1024x768, 719 KB)

| Αυτό το αρχείο προέρχεται από την Κοινή Wikimedia. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σελίδα περιγραφής της.

A copy of Auguste Rodin's The Thinker at the Kyoto National Museum in Kyoto, Japan
Photograph taken by Dan Smith.

| This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License

## Συνδέσεις εικόνας

Τα παρακάτω λήμματα συνδέουν σε αυτή την εικόνα/γραφικό:

- Βικιπαίδεια:Βικιπύλη/Τέχνη/Γνωρίζατε ότι αρχείο

## Μεταδεδομένα

Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, πιθανόν από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή το scanner που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ή την ψηφιοποίησή της. Αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση, ορισμένες λεπτομέρειες πιθανόν να μην αντιστοιχούν πλήρως στην τροποποιημένη εικόνα.

Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής | Canon
Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής | Canon PowerShot G1
Προσαντολισμός | Φυσικός
Οριζόντια ανάλυση | 180 dpi
Κατακόρυφη ανάλυση | 180 dpi
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε | Adobe Photoshop CS Windows
Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα της επεξεργασίας. | 08:16, 14 Φεβρουαρίου 2005
Ρύθμιση φωτεινότητας και χρώματος | 1
Χρόνος έκθεσης | 1/400 sec (0.0025)
Αριθμός F | f/4
Έκδοση exif | 2.1
Ημερομηνία και ώρα της παραγωγής ψηφιακών δεδομένων | 20:50, 6 Αυγούστου 2004
Ημερομηνία και ώρα της μετατροπής σε ψηφιακή μορφή | 20:50, 6 Αυγούστου 2004
Κατάσταση συμπίεσης εικόνας | 5
Ταχύτητα κλείστρου | 8.65625
Διάφραγμα | 4
Προτεραιότητα έκθεσης | 0
Μέγιστο διάφραγμα ξηράς | 2
Απόσταση αντικειμένου | 3.483 μέτρα
Κατάσταση λειτουργίας φωτόμετρου | Μέση τιμή με έμφαση στο κέντρο
Φλας | 0
Εστιακή απόσταση του φακού | 7 mm
Χρωματική περιοχή | sRGB
Ανάλυση εστιακού επιπέδου Χ | 3683.4532374101
Ανάλυση εστιακού πειπέδου Υ | 3674.6411483254
Μονάδα μέτρησης ανάλυσης εστιακού επιπέδου | ίντσες
Μέθοδος αισθητήρα | One-chip color area sensor

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../r/o/d/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%7ERodin_Thinker_Kyoto.jpg_eeb1.html"

##### Views

- Εικόνα
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση