Εικόνα:Exuvialimuluskils3.jpg - Βικιπαίδεια

# Εικόνα:Exuvialimuluskils3.jpg

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

- Εικόνα
- Ιστορικό εικόνας
- Συνδέσεις εικόνας
- Μεταδεδομένα

Exuvialimuluskils3.jpg‎ (104KB, MIME type: `image/jpeg`)

| Αυτό το αρχείο προέρχεται από την Κοινή Wikimedia. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σελίδα περιγραφής της.

## [edit] Beschreibung

Description | Exuvia from Limulus
Source | English Wikipedia
Date | 2005-6-26
Author | uwe kils
Permission | GNU

## [edit] Licensing

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
Subject to disclaimers.

## Συνδέσεις εικόνας

Τα παρακάτω λήμματα συνδέουν σε αυτή την εικόνα/γραφικό:

- Χρήστης:Siga/Werkstatt

## Μεταδεδομένα

Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, πιθανόν από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή το scanner που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ή την ψηφιοποίησή της. Αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση, ορισμένες λεπτομέρειες πιθανόν να μην αντιστοιχούν πλήρως στην τροποποιημένη εικόνα.

Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής | Canon
Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής | Canon PowerShot S330
Προσαντολισμός | Φυσικός
Οριζόντια ανάλυση | 180 dpi
Κατακόρυφη ανάλυση | 180 dpi
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε | Adobe Photoshop CS Macintosh
Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα της επεξεργασίας. | 17:23, 26 Ιουνίου 2005
Ρύθμιση φωτεινότητας και χρώματος | 1
Χρόνος έκθεσης | 1/500 sec (0.002)
Αριθμός F | f/8
Έκδοση exif | 2.2
Ημερομηνία και ώρα της παραγωγής ψηφιακών δεδομένων | 01:29, 24 Ιουνίου 2005
Ημερομηνία και ώρα της μετατροπής σε ψηφιακή μορφή | 01:29, 24 Ιουνίου 2005
Κατάσταση συμπίεσης εικόνας | 5
Ταχύτητα κλείστρου | 8.96875
Διάφραγμα | 6
Προτεραιότητα έκθεσης | 0
Μέγιστο διάφραγμα ξηράς | 2.8659057617188
Κατάσταση λειτουργίας φωτόμετρου | Μοτίβο
Φλας | 24
Εστιακή απόσταση του φακού | 5.40625 mm
Χρωματική περιοχή | sRGB
Ανάλυση εστιακού επιπέδου Χ | 7766.9902912621
Ανάλυση εστιακού πειπέδου Υ | 7741.935483871
Μονάδα μέτρησης ανάλυσης εστιακού επιπέδου | ίντσες
Μέθοδος αισθητήρα | One-chip color area sensor
Ειδική επεξεργασία εικόνας | Κανονική επεξεργασία
Κατάσταση λειτουργίας έκθεσης | Αυτόματη έκθεση
Ισορροπία των λευκών | Αυτόματη ισορροπία των λευκών
Αναλογία ψηφιακού zoom | 1
Τύπος σύλληψης της σκηνής | Συνήθης

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../e/x/u/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%7EExuvialimuluskils3.jpg_e73b.html"

##### Views

- Εικόνα
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση