Εικόνα:Bl-lippequelle-odins-auge.jpg - Βικιπαίδεια

# Εικόνα:Bl-lippequelle-odins-auge.jpg

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

- Εικόνα
- Ιστορικό εικόνας
- Συνδέσεις εικόνας
- Μεταδεδομένα

Προβολή υψηλής ευκρίνειας (ανάλυσης) έκδοσης της εικόνας (1600x1200, 378 KB)

| Αυτό το αρχείο προέρχεται από την Κοινή Wikimedia. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σελίδα περιγραφής της.

Odins Auge, das markannte Merkmal der Lippequelle

Bad Lippspringe

Photo by Gmoeller, 2005, CC-BY

| This file is licensed under Creative Commons Attribution 1.0 License

## Συνδέσεις εικόνας

Τα παρακάτω λήμματα συνδέουν σε αυτή την εικόνα/γραφικό:

- Λίππε

## Μεταδεδομένα

Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, πιθανόν από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή το scanner που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ή την ψηφιοποίησή της. Αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση, ορισμένες λεπτομέρειες πιθανόν να μην αντιστοιχούν πλήρως στην τροποποιημένη εικόνα.

Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής | FUJIFILM
Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής | FinePix A303
Προσαντολισμός | Φυσικός
Οριζόντια ανάλυση | 72 dpi
Κατακόρυφη ανάλυση | 72 dpi
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε | Digital Camera FinePix A303 Ver1.00
Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα της επεξεργασίας. | 03:04, 24 Απριλίου 2005
Ρύθμιση φωτεινότητας και χρώματος | 2
Χρόνος έκθεσης | 1/450 sec (0.0022222222222222)
Αριθμός F | f/2.8
Πρόγραμμα έκθεσης | Κανονικό πρόγραμμα
Βαθμολόγηση ταχύτητας ISO | 100
Έκδοση exif | 2.2
Ημερομηνία και ώρα της παραγωγής ψηφιακών δεδομένων | 03:04, 24 Απριλίου 2005
Ημερομηνία και ώρα της μετατροπής σε ψηφιακή μορφή | 03:04, 24 Απριλίου 2005
Κατάσταση συμπίεσης εικόνας | 1.6
Ταχύτητα κλείστρου | 8.8
Διάφραγμα | 3.1
Φωτεινότητα | 6.85
Προτεραιότητα έκθεσης | 0
Μέγιστο διάφραγμα ξηράς | 3
Κατάσταση λειτουργίας φωτόμετρου | Μοτίβο
Πηγή φωτός | Άγνωστη
Φλας | 16
Εστιακή απόσταση του φακού | 5.7 mm
Χρωματική περιοχή | sRGB
Ανάλυση εστιακού επιπέδου Χ | 3034
Ανάλυση εστιακού πειπέδου Υ | 3034
Μονάδα μέτρησης ανάλυσης εστιακού επιπέδου | 3
Μέθοδος αισθητήρα | One-chip color area sensor
Ειδική επεξεργασία εικόνας | Κανονική επεξεργασία
Κατάσταση λειτουργίας έκθεσης | Αυτόματη έκθεση
Ισορροπία των λευκών | Αυτόματη ισορροπία των λευκών
Τύπος σύλληψης της σκηνής | Συνήθης
Όξυνση | 3
Περιοχή διακύμανσης της απόστασης του αντικειμένου | Άγνωστη

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../b/l/-/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%7EBl-lippequelle-odins-auge.jpg_f2d0.html"

##### Views

- Εικόνα
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση