Εικόνα:Aveiro.jpg - Βικιπαίδεια

# Εικόνα:Aveiro.jpg

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

- Εικόνα
- Ιστορικό εικόνας
- Συνδέσεις εικόνας
- Μεταδεδομένα

Προβολή υψηλής ευκρίνειας (ανάλυσης) έκδοσης της εικόνας (1200x1600, 388 KB)

| Αυτό το αρχείο προέρχεται από την Κοινή Wikimedia. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σελίδα περιγραφής της.

A picture of Aveiro. I am the author of this work. Date : 21 February 2004.

I, the author of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.

In case this is not legally possible:
I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Afrikaans | Alemannisch | Aragonés | العربية | Български | Català | Česky | Cymraeg | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Esperanto | فارسی | Français | Galego | 한국어 | हिन्दी | Hrvatski | Ido | Bahasa Indonesia | Íslenska | Italiano | עברית | Latina | Lietuvių | Magyar | Bahasa Melayu | Nederlands | Norsk (bokmål) | Norsk (nynorsk) | 日本語 | Polski | Português | Ripoarish | Română | Русский | Slovenčina | Slovenščina | Српски | Svenska | ไทย | Türkçe | Українська | Tiếng Việt | Walon | 简体中文 | 繁體中文 | 粵語 | +/-

## Συνδέσεις εικόνας

Τα παρακάτω λήμματα συνδέουν σε αυτή την εικόνα/γραφικό:

- Αβέιρο

## Μεταδεδομένα

Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, πιθανόν από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή το scanner που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ή την ψηφιοποίησή της. Αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση, ορισμένες λεπτομέρειες πιθανόν να μην αντιστοιχούν πλήρως στην τροποποιημένη εικόνα.

Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής | FUJIFILM
Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής | FinePixA204
Προσαντολισμός | Φυσικός
Οριζόντια ανάλυση | 72 dpi
Κατακόρυφη ανάλυση | 72 dpi
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε | Digital Camera FinePixA204 Ver1.00
Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα της επεξεργασίας. | 16:27, 21 Φεβρουαρίου 2004
Ρύθμιση φωτεινότητας και χρώματος | 2
Ειδική επεξεργασία εικόνας | Κανονική επεξεργασία
Κατάσταση λειτουργίας έκθεσης | Αυτόματη έκθεση
Ισορροπία των λευκών | 256
Τύπος σύλληψης της σκηνής | Συνήθης
Όξυνση | 3
Περιοχή διακύμανσης της απόστασης του αντικειμένου | Άγνωστη
Χρόνος έκθεσης | 1/210 sec (0.0047619047619048)
Αριθμός F | f/8.7
Πρόγραμμα έκθεσης | Κανονικό πρόγραμμα
Βαθμολόγηση ταχύτητας ISO | 100
Έκδοση exif | 2.2
Ημερομηνία και ώρα της παραγωγής ψηφιακών δεδομένων | 16:27, 21 Φεβρουαρίου 2004
Ημερομηνία και ώρα της μετατροπής σε ψηφιακή μορφή | 16:27, 21 Φεβρουαρίου 2004
Κατάσταση συμπίεσης εικόνας | 1.6
Ταχύτητα κλείστρου | 7.7
Διάφραγμα | 6.2
Φωτεινότητα | 9.07
Προτεραιότητα έκθεσης | 0
Μέγιστο διάφραγμα ξηράς | 3.6
Κατάσταση λειτουργίας φωτόμετρου | Μοτίβο
Πηγή φωτός | Φως ημέρας
Φλας | 16
Εστιακή απόσταση του φακού | 6 mm
Χρωματική περιοχή | sRGB
Ανάλυση εστιακού επιπέδου Χ | 3077
Ανάλυση εστιακού πειπέδου Υ | 3077
Μονάδα μέτρησης ανάλυσης εστιακού επιπέδου | 3
Μέθοδος αισθητήρα | One-chip color area sensor

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../a/v/e/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%7EAveiro.jpg_00e9.html"

##### Views

- Εικόνα
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση