# AGP

### El Vikipedio

AGP - (mallongigo de Advanced Graphic Port) nomo de aparta buso por vidigaj tabuloj. La buson en mezo de 1990 jj proponis firmao Intel. Poste prilaboron kaj normigadon de novaj versioj de la interfaco zorgis AGP-IF. Laŭ sia strukturo AGP similas buson PCI, realigitan laŭ arkitekturo punkto-punkto. Dank'al la arkitekturo vidiga tabulo havas rektan kanalon al ĉefmemoro kaj estas muntata al norda ponto.

- AGP 3.0: frekvenco 66 MHz, 8-bit, trafiko 2,1 GB ds, 32 linioj.

Ĉi tiu artikolo pri "AGP" ankoraŭ estas ĝermo pri komputika temo. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu». Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

Elŝutita el "http://eo.wikipedia.org../../../a/g/p/AGP_c465.html"

Kategorioj: Busoj | Ĝermoj pri komputiko

##### Views

- Artikolo
- Diskuto
- Aktuala versio

##### Serĉu

##### Aliaj lingvoj

- Bosanski
- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Hrvatski
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Shqip
- Српски / Srpski
- Svenska
- 中文