# 6x86

### El Vikipedio

6x86 - procesoro far firmao Cyrix. Malgraŭ cifero 6 en la titolo, la procesoro estis ano de la 5-generacio.

- dumproekta nomo: M1 aŭ M1L;
- P-Rating: 90+ - 200+;
- kvanto da transistoroj: 3 milionoj;
- teknologio: 0,65 mkm (M1) kaj 0,35 mkm (M1L);
- frekvenco: 80-150 MHz;
- staplo L1: 16 KB;
- staplo L2: ĉe ĉeftabulo (ĝis 1 MB);
- frekvenco de sistema buso: 40-75 MHz;
- biteco de ena buso: 64;
- ĝenerala biteco: 32;
- procesoringo: Socket 5, Socket 7;

Elŝutita el "http://eo.wikipedia.org../../../6/x/8/6x86.html"

Kategorio: Procesoroj

##### Views

- Artikolo
- Diskuto
- Aktuala versio

##### Serĉu

##### Aliaj lingvoj

- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- 中文