# Cx486SRx/DRx

### El Vikipedio

Cx486SRx/DRx - procesoro far firmao Cyrix. Laŭ arkitekturo ĝi estis 32-bita hibrida procesoro - regata per instrukciaro Intel 486, tamen muntata al ĉeftabulo de 386-procesoro (sen novigo de BIOS.

- dumproekta nomo: M0.5;
- kvanto da transistoroj: 0,6 milionoj;
- frekvenco: 20-66 MHz;
- staplo L1: 1 KB;
- staplo L2: ĉe ĉeftabulo (ĝis 128 KB);
- frekvenco de sistema buso: 16-33 MHz

Ĉi tiu artikolo pri "Cx486SRx/DRx" ankoraŭ estas ĝermo pri teknologia temo. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu». Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

Ĉi tiu artikolo estas Ĝermeto: artikolo kiu ne atingas la minimuman nivelon de ĝermo. Ĝermo enhavu almenaŭ tri plenajn frazojn kaj unu ligilon.
Se ĝi ne pliboniĝas baldaŭ, eble oni forigos ĝin.

Elŝutita el "http://eo.wikipedia.org../../../c/x/4/Cx486SRx_DRx_25ac.html"

Kategorioj: Ĝermoj pri teknologio | Ĝermetoj | Procesoroj

##### Views

- Artikolo
- Diskuto
- Aktuala versio

##### Serĉu