Dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll

###

Dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll (inglise keeles Dynamic Host Configuration Protocol, lühendatult DHCP) on andmevahetuse protokoll, mis võimaldab võrguadministraatoril lasta serveril dünaamiliselt hallata ja automatiseerida unikaalse IP-aadressi omistamist kohtvõrgu seademetele (juhul kui eelnevalt on defineeritud MAC ja/või IP-aadresside nimekiri) ja võimaldab seda kasutada teataval ajavahemikul. DHCP serveri võimalust kasutamata tuleb IP-aadressid määrata käsitsi ning igale võrguseadmele eraldi.

DHCP võimaldab kasutada ka staatilisi ehk püsivaid IP-aadresse seadmetel, mis seda vajavad. DHCP on samaks otstarbeks mõeldud BOOTP ehk Bootstrap protokolli edasiarendus.

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../d/%C3%BC/n/D%C3%BCnaamiline_hostikonfiguratsiooni_protokoll.html"

Kategooriad: Internet

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi

##### Teised keeled

- Afrikaans
- Bahasa Indonesia
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Español
- Euskara
- Français
- Italiano
- עברית
- Magyar
- Nederlands
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Slovenščina
- Suomi
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- 中文