Arutelu:DSLAM - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Arutelu:DSLAM

###

Siin ei ole midagi kirjas. Millest on üldse jutt? Andres 5. oktoober 2006, kell 06:29 (UTC)

Sain nüüd aru, et pealkirjade kaudu on püütud sisu edasi anda. Tuleb teisiti vormistada. Alguses peaks olema öeldud, millest on jutt. Andres 5. oktoober 2006, kell 06:32 (UTC)

Siia ei viita ükski lehekülg. Andres 5. oktoober 2006, kell 06:32 (UTC)

See sisu on kustutatud leheküljelt, aga see võib kuskil ära kuluda. Nähtavasti on ta selle artikli sisuga seotud.

## [redigeeri] Nõuded DSL2+ seadmeruumidele

### [redigeeri] Asukoht.

DSL sõlme ruum peab asuma võimalikult lähedal Elioni sama piirkonna RSS sõlmele so. mitte kaugemal kui 500m.

Ruumid mis ei sobi sõlmeruumiks:

- - Niisked ruumid, boileriruumid, pumbaruumid ja ruumid, kus on üleujutuse oht või sprinkleriga tulekustutussüsteem.
  - Töökojad ja kompressoriruumid.
  - Ruumid, kus hoitakse või kasutatakse toksilisi, söövitavaid või tuleohtlikke kemikaale.
  - Ruumid, kus ei ole loomulikku või sundventilatsiooni.
  - Ruumid, kus temperatuur võib kiiresti muutuda (kondensaadi tekkimise oht).
  - Alajaamad või ruumid, kus on kasutusel pinged üle 1kV, diiselgeneraatori ruum.

### [redigeeri] Suurus

Ruum peab mahutama 3 standardset 19” 42U seadmekappi ja võimaldama neile kahelt poolt juurdepääsu seadmete teenindamiseks. Seadmekapi paigalduskoht on kuni 0,6x0,8m (0,48m2) suurune põrandapind, millele lisandub kahepoolne teenindustsoon. Teenindustsoon on 0,8m (0,48m2) suurune põrandapind seadmekapi ees ja taga.

Ühele seinale peab mahtuma kross vask- ja optilistele kaablitele, koos vajaliku teenindustsooniga. Vajalik krossi laius on 3 x 19”. Teenindustsooni laius 0,8m.

Ruumi minimaalne kõrgus 2,3m.

Lae alla peavad olema monteeritud kaabliredelid krossi, elektri arvestus-jaotuskilbi ja seadmekappide kohale.

Ruumil peavad olema eraldi sisseviigud elektri- ja sidekaablitele.

### [redigeeri] Keskkond

- - +5 kuni +40 °C (normaalne +23 °C)
  - Suhteline niiskus 5 kuni 85% (normaalne 50%)
  - Ruumi seinad ja lagi peavad olema töödeldud tolmuvabaks. Ventileeritav õhk peab läbima tolmufiltrit.
  - Põrandakate peab olema antistaatiline.

### [redigeeri] Elekter, ventilatsioon, valgustus

Seadmeruumi toide, kolmefaasiline 220/380V peab olema ühendatud ruumi arvestus-jaotuskilpi. Arvestus-jaotuskilbis peavad olema:

- - eraldi kaitseautomaadid või sularid iga seadmekapi toiteseadmele;
  - liigpingekaitsmed C-karakteristik.

DSL seadmete toiteks on vajalik kolm toiteseadet/alaldit 230AC/48V DC, kogu võimsusega 1000W, dubleeritud backup akudega arvestusliku tugiajaga > 4 tundi. 48V eraldi seisvad pingeahelad peavad olema kaitstud kaitselülitiga või -automaatidega. Toitekatkestuse vältimiseks peavad 230V seadmed saama toidetud inverteri abil, toiteseadmed peavad võimaldama kaugjälgimist. Muundur ja akud paigutatakse seadmekappi. Seadmeruumis kasutatakse TN-S toitesüsteemi. Sideseadmetele tuua eraldi maandusjuht, kas:

- - olemasolevast või ehitatavast maanduskontuurist;
  - hoone ligemast maanduspunktist või – juhist;

ja paigaldada eraldi maanduslatt. Maandusjuhi ristlõige 16 mm.

Seadmekappide, kaabliredelite ja krossipaneelide potentsiaalid peavad olema ühlustatud .

Ventilatsioon peab tagama ruumi temperatuuri lubatud vahemikus. Kui see ei ole ventileerimisega võimalik, tuleb ruumi installeerida konditsioneer.

Ruumi valgustus peab tagama seadmete teenindamiseks piisava valguse nii seadmekapi eest kui tagant.

### [redigeeri] Turvalisus

Ligipääs peab olema tagatud selleks volitatud isikutele ööpäevaringselt. Ruum peab olema rauduksega ja lukustatav.

Seadmeruumil ei tohi olla aknaid, ruumi ei tohi läbida vee ja kanalisatsioonitorud. Erandina on lubatud trellidega turvatud aknad, kui ruum asub kõrgemal kui teine korrus.

Andres 5. oktoober 2006, kell 09:56 (UTC)

  Kui on tegemist Elioni-siseste nõuetega, siis ei ole seda tõesti tarvis. Andres 5. oktoober 2006, kell 09:59 (UTC)

Kui siin on mõeldud mitte mingit üldist protseduuri, vaid konkreetset tööd, siis tuleb see kustutada. Aga kustutamise asemel soovitaksin kirjutada kas või ühe lause. Andres 5. oktoober 2006, kell 09:59 (UTC)

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../d/s/l/Arutelu%7EDSLAM_b7fb.html"

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi