Barkantiin - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Barkantiin

###

Barkantiin Mercator

Barkantiin on kolme- või enamamastiline purjekas, mille nimed on veel kuunarpark ja šooner. Barkantiini fokkmast on raapurjestuses, teistel mastidel on kahvel– ehk pikipurjestus. Fokkmasti ees on 3-4 eespurje. Esimesed kolmemastilised barkantiinid ehitati 19. sajandi alguses. 4 mastilised ilmusid 19. sajandi lõpus. Pärast 1918. aastat ilmusid meredele ka 5 ja 6 mastilised barkantiinid.

Eesti tuntuim barkantiin oli 1922. aastal Hara lahe ääres ehitatud Tormilind.

## [redigeeri] Tuntud barkantiine

- "George" – ehitatud 1869 Heinastes, 3-mastiline, üldpikkus 36,1 m, laius 8,4 m, veeväljasurve 283 brt – omanik Jüri Veide – Esimene Eesti laev, mis purjetas kaablilastiga (laevaköied) üle Atlandi ookeani 73 päevaga ja tagasi Le Havre'i 80 päeva – 1884 lõppevad andmed laeva sõitude kohta
- "Vega" – ehitatud 1952 Soomes, 3-mastiline, üldpikkus 44 m, laius 9 m, süvis 2,9 m, kiirus pujedega 7,5 sõlme, laeval on ka abimootor, veeväljasurve 322 brt – Tallinna merekooli esimene õppelaev

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../b/a/r/Barkantiin.html"

Kategooriad: Purjelaevad | Laevandus | Purjetamine | Veesõidukid

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi

##### Teised keeled

- English
- Polski
- Русский