AGP - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# AGP

###

Artikkel vajab vormindamist vastavalt Vikipeedia reeglitele.

AGP (Accelerated Graphics Port) on kiirendatud graafikaport Firma Intel poolt välja töötatud kiire port, mis on ette nähtud ainult kuvaadapteri (videokaardi) tarbeks. See tagab otseühenduse videokaardi ja mälu vahel ning emaplaadil on ainult üks AGP pesa. AGP tuli aeglasema PCI-põhise adapteri asemele ning ühtlasi vabastas ühe PCI pesa, mida saab nüüd kasutada mõne muu välisseadme ühendamiseks. Pruuni värvi AGP pesa on veidi lühem kui valget värvi PCI pesa ja asub mõni sentimeeter kaugemal emaplaadi servast.

AGP kasutab 32-bitist siini. Esimene AGP standard (AGP 1x) tagas andmeedastuskiiruse 264 MB/s. AGP 2x pakub 528 MB/s, AGP 4x 1 GB/s ja AGP 8x 2 GB/s

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../a/g/p/AGP_c465.html"

Kategooriad: Vormindamist ootavad

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi