Elektroreoloogiline vedelik - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Elektroreoloogiline vedelik

###

Elektroreoloogiline vedelik on kahe plaatelektroodi vahelises pilus muudetava viskoossusega ja nihketakistusega suspensioon mineraalõli või sünteesõli baasil. Elektroreoloogilises vedelikus on hajutatud mittemetalseid polariseeruvaid osakesi (süsinikukiude, silikaate, polümeere) suurusega 0,1...50 μm. Kasutatakse mitmekettalistes pidurites, hüdrosidurites jne.

Õlid ja määrded

Aparaadiõli | Avioõli | Baasõli | Destillaatõli | Diestrid | Diisliõli | Elektroreoloogiline vedelik | EM-määre | Emulsioon | Fluoritud õli | Grafiitmääre | Hüdroõli | Hüpoidõli | Immutusõli | Isolatsiooniõli | Jääkõli | Kaabliõli | Karastusõli | Kastoorõli | Kellaõli | Kolloidne grafiit | Kompaundõli | Kompressoriõli | Kondensaatoriõli | Kondiõli | Konserveerimismääre | Konstaliin | Külmutiõli | Kütteõli | Ligroiin | Lihvõli | Linaõli | Loputusõli | Magnetvedelik | Manusteta õli | Masinaõli | Metallitöötlusõli | Mineraalõli | Mittelenduv õli | Molübdeensulfiid | Mootoriõli | Määrdeõli | Naatriummääre | Naturaalõli | Oliiviõli | Parafiin | Petrolaatum | Petrooleum | Polüglükoolõli | Põlevkiviõli | Rafineeritud õli | Rapsiõli | Rasketööõli | Rasv | SHC-õli | Silikoonõli | Silindriõli | Solaarõli | Solidool | Spindliõli | Sööbekindelõli | Sünteetiline määre | Sünteetiline õli | Taimeõli | Talveõli | Tavot | Teljeõli | Tihendusmääre | Trafoõli | Transmissiooniõli | Trossimääre | Tseresiin | Turbiiniõli | Tööstusõli | Vaakumõli | Valgeõli | Tehniline vaseliin | Vaseliinõli | Värtnaõli | Õmblusmasinaõli | Üldmasinaõli |

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../e/l/e/Elektroreoloogiline_vedelik.html"

Kategooriad: Määrdeained

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi