Fikseeriv laager - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Fikseeriv laager

###

Fikseeriv laager võtab vastu radiaalkoormusi ja telgjõudu mõlemas suunas. Järelikult tuleb see laager telgsuunas fikseerida võllil ja keres külgtugede abil.

Fikseerivate laagritena võivad töötada üherealised radiaalkuullaagrid, sfäärilised rull- laagrid, kaherealised või paaris üherealised radiaaltugikuullaagrid. Selleks sobivad ka paaris koonusrulllaagrid.

Silinderrulllaager ilma rantideta ühel võrul sobib kasutamiseks kõrvuti tugilaagriga, mis on keresse paigaldatud lõtkuga.

## [redigeeri] Vaata ka

- Ujuv laager

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../f/i/k/Fikseeriv_laager.html"

Kategooriad: Masinaehitus

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi