Aniloks-värviaparaat - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Aniloks-värviaparaat

###

See artikkel vajab toimetamist

Aniloks-värviaparaat on seade, mis kannab trükivärvi trükivormile aniloks-värvivaltsi abil.

## [redigeeri] Tööpõhimõte

Aniloks-värviaparaat koosneb kahest-kolmest valtsist ja on väga kompaktne (lühike). Aparaat kindlustab ühtlase värvikihi kandmise trükivormile, välistades triipude tekkimist. Aparaadi puuduseks on raskendatud tsonaalne (koht-) värvi reguleerimine.

## [redigeeri] Kasutamine

Põhiliselt kasutatakse seda aparaati fleksotrükimasinates, aga perspektiivis planeeritakse kasutada ka ofsettükimasinates.

## [redigeeri] Vaata ka

- Aniloks-värvivalts

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../a/n/i/Aniloks-v%C3%A4rviaparaat.html"

Kategooriad: Toimetamist ootavad (september 2006)

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi