Irudi:Desembocadura urumea.jpg - Wikipedia

# Irudi:Desembocadura urumea.jpg

### Wikipedia(e)tik

- Irudi
- Irudiaren historia
- Irudiari loturak
- Metadatuak

Bereizmen handiko bertsioa deskargatu (2576x1932, 1146 KB)

| Fitxategi hau Wikimedia Commonsen dago, beste proiektu batzuekin elkarbanatuta. Informazio gehigarria ikusteko, jatorrizko orrialdera jo.

## [edit] Summary

Description | Desembocadura del Urumea (Donostia, Gipuzkoa)
Source | http://www.artepaisvasco.com/
Date | 2006
Author | Laura Calvo
Permission | See below
Other versions | none

## [edit] Licensing

This work is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This work is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

العربية | Česky | Deutsch | English | Español | فارسی | Français | Italiano | 日本語 | Nederlands | Polski | Português | Русский | Svenska | Türkçe | 简体中文 | 正體中文 | +/-

## Irudiari loturak

Hurrengo orrialdeek dute fitxategi honetarako lotura:

- Urumea

## Metadatuak

Fitxategi honek informazio gehigarri dauka, ziurrenik kamera digital edo eskanerrak egiterako momentuan gehitutakoa. Hori dela-eta, jatorrizko fitxategi hori aldatu egin bada, baliteke xehetasun batzuek errealitatearekin bat ez egitea.

Camera manufacturer | EASTMAN KODAK COMPANY
Camera model | KODAK Z730 ZOOM DIGITAL CAMERA
Orientation | Normal
Bereizmen horizontala | 230 dpi
Bereizmen bertikala | 230 dpi
Y and C positioning | 1
Exposure time | 1/1000 s (0.001)
F Number | f/3.4
Exposure Program | Normal program
ISO speed rating | 80
Exif bertsioa | 2.21
Datuen sorreraren data eta ordua | 13:47, 1 Urtarrila 2005
Digitalizazioaren data eta ordua | 13:47, 1 Urtarrila 2005
Shutter speed | 10
Irekiera | 3.5
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 3
Metering mode | Pattern
Light source | Ezezaguna
Flash | 24
Lens focal length | 5.5 mm
Kolore tartea | sRGB
Exposure index | 80
Sensing method | One-chip color area sensor
Irudien prozesamendu pertsonalizatua | Prozesu arrunta
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Zoom digitalaren eskala | 0
Focal length in 35 mm film | 33
Scene capture type | Standard
Kontrastea | Arrunta
Asetasuna | Arrunta
Sharpness | Normal
Subject distance range | Ezezaguna

"http://eu.wikipedia.org../../../d/e/s/Irudi%7EDesembocadura_urumea.jpg_c3a6.html"(e)tik eskuratuta

##### Views

- Irudia
- Eztabaida
- Oraingo berrikuspena

##### Bilatu