ISO 3166-2 - Wikipedia

# ISO 3166-2

### Wikipedia(e)tik

ISO 3166-2 ISO 3166 estandarraren bigarren zatia da. Herrialdeen lurralde banaketa nagusiak kodetzeko erabiltzen den geografia kode sistema bat da. Estandar honen helburua mundu osoak erabiltzeko lekuentzako laburdurak definitzea da, edonon erabili ahal izateko sistema egokiago eta zalantzarik gabekoa izateko. 3700 kode inguru daude.

## [aldatu] Kodeen taula

Kode batzuk ISO 3166/MAk garatu ditu eta copyrighta dute. Besteak herrialde batzuetan erabiltzen hasi dira.

luzera | Copyright | alfa | zenbakizkoa | alfazenbakizkoa
--- | --- | --- | --- | ---
Konstante Karaktere 1 | Askeak: |  |  |
Partzialki askeak: |  |  |
ISO - Copyright: |  |  |
Sailkatu gabekoak: | AR, BO, CR, EC, FJ, GM, KI, KM, LS, LU, MG, NE, RW, SL, ST, TG, TM, VE | GA, IS, AT | PA
Konstante 2 Karaktere | Askeak: | CH, US |  | FR
Partzialki askeak: | AL, ID | TN |
ISO - Copyright: |  |
Sailkatu gabekoak: | AE, AM, BI, BJ, BN, BR, BS, BW, BY, CA, CD, CF, CL, CM, CV, CZ, DE, DJ, ER, ET, FI, GE, GH, GN, GT, GW, GY, HN, HT, HU, IN, IT, IQ, JO, KW, LA, LB, LR, LT, LV, LY, MD, MU, MW, NA, NG, NI, NL, NP, OM, PK, PL, QA, SB, SH, SK, SN, SO, SR, SV, SY, SZ, TJ, TL, UY, UZ, WS, YE, YU, ZA, ZW | BD, BG, BH, CI, CN, CU, CY, DO, DZ, EE, GR, HR, IR, JM, JP, KR, LK, MM, MY, NO, PT, SA, SD, TR, TZ, UA, UM, VN, ZM | BT
Konstante 3 karaktere | Askeak: |  |  |
Partzialki askeak: | KP |  |
ISO - Copyright: | MA |  |
Sailkatu gabekoak: | AO, AF, BA, BE, BF, CS, FM, GB, KZ, MD, MH, MX, NZ, PE, PG, PH, TT, TW | DK, KE, SI, UG, VU |
Nahastuta 1,2 karaktere | Askeak: | IE |  |
Partzialki askeak: |  |  |
ISO - Copyright: |  |  |
Sailkatu gabekoak: | no system?: ES, GQ, IL 1 eskualdeentzako, 2 hiriburuentzako: KG 1 hiriburuentzako, 2 departamenduentzako: RO 1 erregela orokor bezala, 2 salbuespenentzako SE | KH | TH
Nahastuta 2,3 karaktere | Askeak: |  |  |
Partzialki askeak: |  |  |
ISO - Copyright: | CO |  |
Sailkatu gabekoak: | ?: AU, BZ, EG, TD 2 errepublikentzako, 3 hiri, eskualde eta barrutientzako: RU 2 hirientzako, 3 azpieskualdeentzako: AZ 2 hiriburuentzako, 3 besteentzako: ?? |  | MR, MV
Nahastuta 1,3 karaktere | Askeak: |  |  |
Partzialki askeak: |  |  |
ISO - Copyright: |  |  |
Sailkatu gabekoak: | MZ | MN | ML
Nahastuta 1,2,3 karaktere | Askeak: |  |  |
Partzialki askeak: |  |  |
ISO - Copyright: |  |  |
Sailkatu gabekoak: |  |  | CG, PY

"http://eu.wikipedia.org../../../i/s/o/ISO_3166-2_5396.html"(e)tik eskuratuta

Kategoriak: ISO 3166

##### Views

- Artikulua
- Eztabaida
- Oraingo berrikuspena

##### Bilatu

##### Beste hizkuntzak

- Alemannisch
- Asturianu
- Български
- Bosanski
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Français
- Hrvatski
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Latina
- Lietuvių
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Română
- Slovenčina
- Svenska
- ไทย
- Tiếng Việt
- 中文