آبیتیک اسید - ویکی‌پدیا

# آبیتیک اسید

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

آبیتیک اسید
شناسنامه
نام گذاری آیوپاک | 13-ایزوپروپیل پدوکارپا ۷،۱۳-دی ان-15 اوئیک اسید
نام های دیگر | سیلویک اسید
فرمول مولکولی | C19H29COOH
جرم مولی | 302.44 g/mol
نما(ظاهر) | پودر صمغی زرد, تکه های بلوری(کریستالی)
شماره مرک | 13,5
ویژگی ها
چگالی و فتن(حالت) فیزیکی | ? g/cm3, ?
حلالیت در آب | نامحلول
دمای ذوب | 173 °C (446 K)
دمای جوش | 250 °C (523 K) در 9 mmHg
توان اسیدی (pKa) | ?
توان بازی (pKb) | ?
چرخش دستگردی [?]D | ? °
گران روی | ? cP at ? °C
ساختار
نمای مولکولی | ?
ساختار بلوری | ?
گشتاور دوقطبی | ? D
به جز بجش های گفته شده،داده های داده شده در باره ی ماده ها در سامه های استاندارد (در 25°C, 100 کیلو پاسکال) بسته ی داده های شیمیایی وسرزدنی ها(مرجع ها)ی ویکی پدیا

آبیتیک اسید( که به نام های آبتینیک اسید و سیلویک اسید نیز شناخته می شود)گونه ای اسید صمغی(اسید رزینی) است که نخستین بار از ماده ی آزاردهنده ی چوب کاج گرفته شد و به روش ایزومر کردن از روزین به دست آمد.این اسید در الکل ها ، اترها، و استون حل شدن می شود. همچنین این اسید در جلا کاری، صابون ها ،رنگ جلای چوب و تجزیهی رزینها و آماده سازی رُزینات های فلزی کاربرد دارد. این ماده در فهرست روش های مهار ماده های زهرآگین آمده است.

استر این ماده آبیتات نامیده می شود.

آبیتیک اسید یک ماده ی زودکنش زا(آلرژی زا)ی کم توان است ،هرچند مه ترکیب های به دست آمده از اکسید آن با هوا کنش های بسیاربیشتری دارند. این زودکنش زایی نخستین بار درچوب کاج و رزین بوده است.

## [ویرایش] منابع

- Wikipedia contributors, "Abietic acid", Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Abietic_acid (accessed 07:59 ب.ظ 2006/08/21)

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../%D8%A2/%D8%A8/%DB%8C/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF.html»

رده‌های صفحه: اسیدها | عناصر شیمیایی

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو

##### زبان‌های دیگر

- English
- Deutsch
- Українська